华环评[2018]12号

**关于华容县九斤麻新型墙体材料有限公司年产6000万块（折标砖）烧结砖建设项目环境影响报告表的**

**批 复**

华容县九斤麻新型墙体材料有限公司：

你单位《关于申请对〈华容县九斤麻新型墙体材料有限公司年产6000万块（折标砖）烧结砖建设项目环境影响报告表〉批复的报告》及有关材料已收悉，我局按照建设项目管理有关规定对该项目进行审查，经研究，批复如下：

一、北景港建材厂始建于1997年，现更名为华容县九斤麻新型墙材有限公司。原厂生产工艺已严重落后，已严重不符合国家产业政策，且企业主有转型升级的愿望，经华容县粘土砖整治领导小组研究决定支持本项目进行转型升级，项目原有砖厂停产拆除平整、原有设备全部淘汰后新建年产6000万块标砖（折算）项目，项目总投资约3000万元，环保投资44.5万元。工程总占地面积为26680m2。

本项目所用原材料符合《新型墙体材料产品目录（2016年本）》中其它类要求，同时也符合《墙体材料行业结构调整指导目录（2016年本）》鼓励类中砖类相关要求。项目符合国家产业政策，属于华容县粘土砖整治工作领导小组发布的华容县辖区内11家转型升级粘土砖企业中的一家，符合华容县砖瓦行业整改方案要求。根据环境影响报告表的结论和专家意见，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治、环境风险防范措施、确保污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局同意项目按照报告表中所列的建设地点、规模以及环境保护措施实施建设。

二、工程建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、厂区建设雨污分流系统，初期雨水收集沉淀后用于洒水抑尘，项目区域雨水排入南面藕池河。生活污水经化粪池处理后用于厂区周边农田施肥；脱硫除尘废水经中和沉淀后循环利用，用于厂区洒水抑尘，不外排；淤泥渗出水经沉淀后回用。

2、严格落实大气污染防治措施。项目原料堆棚采用封闭式厂房结构，对原料进行喷淋，增加原料湿度。隧道窑烟气窑废气烟气经布袋除尘器除尘，再进入脱硫塔处理，排放的污染物满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）排放限值后通过烟囱排放；本项目设置的烟囱高度须满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中要求的人工干燥及焙烧窑的烟囱一律不得低于15m且高于周边200m范围内建筑3m以上的要求。淤泥及废弃建筑垃圾堆场恶臭采取喷洒除臭剂处理；运输粉尘采取定时洒水降尘处置。油烟废气通过设置油烟净化器及排烟竖管，从食堂建筑屋顶排放。

3、项目采取合理安排作业时间，禁止夜间生产；选用低噪声设备，加强噪声设备的基础减振，风机设置消声器；厂区空地及建筑周边布置绿化带；加强设备养护和规范物料装卸等一系列降噪隔振措施后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4、落实好各类固体废物的收集、处置措施。项目生产过程中产生的废泥坯，烟气净化系统产生的脱硫渣经收集处理后均可重新回用于生产，废砖外售可用于铺路，废机械润滑油由厂家回收再利用。设置一般固废暂存间专用堆棚存放固废，一般固废暂存间需要按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定进行设置，设置顶棚进行防雨、设置围挡进行防风等。生活垃圾分类收集回收后，委托乡镇环卫部门定期清运处置

5、环评建议项目外设生产厂房周边50m卫生防护距离，此范围内不宜规划居民集中区、学校、医院等环境敏感区。

6、加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行、各类污染物达标排放，严禁“三废”不经处理直接排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

7、污染物总量控制指标：SO2≤17.80t/a，NOx≤7.95t/a通过交易获得。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由华容县局环境监察大队负责。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至华容县环境保护局监察大队备案。

二〇一八年八月八日

抄送：江西景瑞祥环保科技有限公司