岳华环评[2023]16号

**关于****湖南开口爽食品有限公司年产13万吨休闲素食、湘味小菜建设项目环境影响报告表的批复**

湖南开口爽食品有限公司：

你公司《关于申请办理湖南开口爽食品有限公司年产13万吨休闲素食、湘味小菜建设项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南开口爽食品有限公司成立于2009年5月，现位于华容高新技术产业开发区芥菜产业园D区，2020年拟投资 6000万元建设“年产泡菜3万t、休闲食品4万t、红油小菜3万t建设项目”，因实际建设过程中发现生产规模不足以满足市场需求，建设单位决定对产能进行调整，通过增加劳动定员以及年工作时长来提高产能，本项目投产后将达到年产13万吨休闲素食、湘味小菜，且取消红油小菜产品。项目总占地面积不变，仍为71796m2。项目锅炉依托湖南洞庭明珠食品有限公司生物质锅炉。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据湖南烨辰环保科技有限公司编制的《湖南开口爽食品有限公司年产13万吨休闲素食、湘味小菜建设项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。项目排水实行“雨污分流”，雨水经雨水沟排至园区雨水管网。生产废水经厂区污水处理站处理后，再同经厂区内化粪池处理后的生活污水排入华容高新技术产业开发区（三封工业片区）污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1中一级标准的 A 标准后排入华洪运河。

按照分区防控的原则落实报告表提出地下水污染防治措施，做好防渗漏、防腐蚀、抗压、抗浮、抗震等措施，全部厂区硬化，危废暂存间、腌制池、废水处理池等重点区域按照相关要求做好防渗工作，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水。

2、废气污染防治工作。车间内通风换气、腌制区不设置围护墙体，垃圾暂存在指定地点、日产日清，喷洒除臭剂，车间异味及污水处理站恶臭无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级标准；项目焖制工序油烟经自带油烟净化器达标后经15m 排气筒（P1#）排放；食堂油烟经过高效静电油烟净化器处理达标后经15m排气筒（P2#））排放，焖制工序油烟和食堂油烟均执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准限值。

3、噪声污染防治工作。项目通过合理布局，基座固定减振，构建筑物隔声等噪声防治措施，经加强管理、距离衰减后，确保厂界噪声满足 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台账。项目中的废旧包装暂存于一般固废暂存间，外售给废品站；生活垃圾、原料损耗、废卤渣、栅渣、脱水后污泥在垃圾站暂存，由环卫部门清运。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（ GB18599-2020 ）。油抹布与手套、废盐酸、硫酸瓶等危险废物严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求暂存，定期委托有资质单位进行处理。

5、环境管理和环境风险防范工作。建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设置专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急管理办法》编制环境风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、总量控制指标：COD≤15.639t/a、NH3-N≤1.564t/a。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

岳阳市生态环境局

2023年7月24日