岳华环评[2023]27号

**关于****湖南海霸食品有限公司海霸芥菜加工项目（13万吨/年）环境影响报告表的批复**

湖南海霸食品有限公司：

你公司《关于申请办理湖南海霸食品有限公司海霸芥菜加工项目（13万吨/年）环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南海霸食品有限公司成立于2013年05月30日，原厂地址为湖南省岳阳市华容县桥东路186号，拟搬迁至华容高新技术产业开发区三封工业园G353南侧（原湖南牧特自动化有限公司），投资68000万元建设“湖南海霸食品有限公司海霸芥菜加工项目（13万吨/年）”，预计投产后年产能扩大至13万吨。项目总占地面积39696.2m2，总建筑面积49890.36m2，拟建设休闲食品生产线4条、泡菜产品生产线8条（含豆角产品生产线1条、芥菜产品生产线7条）、瓶装产品生产线1条。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据湖南亿科检测有限公司编制的《湖南海霸食品有限公司海霸芥菜加工项目（13万吨/年）环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。厂区排水采用雨污分流制，雨水在厂区内汇集后，排入华容高新技术产业开发区三封工业园雨水管网；生产废水及生活污水经自建的污水处理达到华容高新技术产业开发区三封污水处理厂接管标准后（其中氯化物达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级限值要求）经园区污水管网排入华容高新技术产业开发区三封污水处理厂进一步处理达标后排入华洪运河。

按照分区防控的原则落实报告表提出地下水污染防治措施，全部厂区硬化，危废暂存间、污水处理站按照要求采取防渗处理，强化管理，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水。

2、废气污染防治工作。锅炉烟气经布袋除尘器处理达到《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值标准要求后通过40m高排气筒DA001排放；卤制调味异味经集气罩收集、生物过滤处理后通过15m高排气筒DA004排放；炒制废气由高效油烟净化器处理后通过15m高排气筒DA002排放；污水处理站加盖密闭、恶臭气体经活性炭吸附处理后通过15m高排气筒DA003排放；食堂油烟由高效油烟净化器处理达标后引至高于屋顶3m排放。恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；食堂及炒制油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

3、噪声污染防治工作。通过合理布局，优先选用低噪音设备，设备配套建设隔声、减振措施，厂房、围墙隔声，加强绿化，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台账。生产废料、卤制废料、底泥（含水率不高于60%）、生活垃圾交由环卫部门处理；不合格产品集中收集送饲料厂综合利用；废包装材料集中收集后外售；燃料燃烧灰尘、除尘灰渣化作为生产有机肥的原料出售；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。废旧润滑油桶、含油抹布与手套、废盐酸、硫酸瓶等危险废物经分类收集后严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求暂存，定期交由有资质的危废处理机构进行处置。

5、加强环境管理。设立专门的环保机构及环保人员，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。落实营运期的环境监测。

6、加强营运期风险防范。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急管理办法》制定突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、总量控制指标：总量控制指标：SO2≤1.84t/a、NOx≤2.75t/a、COD≤14.26 t/a、NH3-N≤1.43t/a。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

岳阳市生态环境局

2023年12月27日