岳华环评[2024]1号

**关于****华容县绍红建材有限公司年产1000万块水泥砖建设项目环境影响报告表的批复**

华容县绍红建材有限公司：

你公司《关于申请办理华容县绍红建材有限公司年产1000万块水泥砖建设项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、华容县绍红建材有限公司位于湖南省岳阳市华容县章华镇，占地面积约13000m2，建设内容主要包括1条制砖生产线、储运工程、辅助工程以及配套环保设施等，项目年产1000万块水泥砖，包括工字砖和六边砖，属于混凝土小型砌块。总投资800万元。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据长沙卓耀环保科技有限公司编制的《华容县绍红建材有限公司年产1000万块水泥砖建设项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。厂区排水体制为雨污分流制，初期雨水经雨水沟收集至沉淀池沉淀，回用于生产，后期雨水直接进周边雨水沟排放，项目生产过程中生产废水循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排。

2、废气污染防治工作。规范建设原料库，原料库顶棚遮盖、三面围挡，原料、成品装卸作业在棚内进行；装卸过程中喷淋降尘，投料口喷淋抑尘；装卸场所经常洒水及清扫；装卸无组织粉尘沉降后收集起来回用于生产；破碎生产区全封闭、水喷雾设施降尘；原料筒仓粉尘通过筒仓自带除尘器吸附沉降，确保项目营运期粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准要求。

3、噪声污染防治工作。通过合理布局，选用低噪声设备，项目设备隔声减噪、车间封闭厂房隔声等噪声防治措施后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台账。收集粉尘定期清扫后回用于生产，边角废料收集后回用于生产，养护废料统一收集后外售给相关需求单位，生活垃圾收集后交由环卫部门清运。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。废润滑油严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理。

5、环境管理和环境风险防范工作。建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设置专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强各项风险防范措施，储备应急物资并组织演练，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

岳阳市生态环境局

2024年1月5日