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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产300万片硬质合金圆锯片建设项目

	项目代码
	2020-430623-33-03-016014

	建设单位联系人
	丰从华
	联系方式
	137 6202 4920

	建设地点
	湖南省岳阳市华容县高新技术产业开发区杨家桥工业园H栋 

	地理坐标
	（112°31′47.9708616"，29°32′4.5584232"）

	国民经济

行业类别
	C3321切削工具制造
	建设项目

行业类别
	三十、66.金属工具制造332

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	华容县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	(2020) 14

	总投资（万元）
	2000
	环保投资（万元）
	21.5

	环保投资占比（%）
	1.1
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	5971

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表 1-1 专项评价设置原则表，本项目无须设置专项评价。

表1-1 专项评价设置情况表

专项类别

设置原则

本项目设置说明

是否设置
大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目排放的废气仅涉及颗粒物、VOCs，不涉及含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。

无需设置
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无生产废水外排。

无需设置
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目危险物质存储量未超过临界量。
无需设置
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物 的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不属于新增河道取水的项目。

无需设置
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程建设项目。

无需设置
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。

	规划情况
	（1）规划名称：《华容高新技术产业开发区控制性详细规划》

（2）审批机关：湖南省人民政府

	规划环境影响

评价情况
	规划环评:《华容高新技术产业开发区规划环境影响报告书》 

（2）审批机关：湖南省生态环境厅 

（3）审查意见:《湖南省生态环境厅关于〈华容高新技术产业开发区规划环境影响报告书>审查意见的函》(湘环评函(2025)11号)

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	与《华容高新技术产业开发区控制性详细规划》的相符性分析 

华容高新技术产业开发区(以下简称“园区”)前身为华容工业集中区，于2012年11月由湖南省人民政府批准设立为省级工业集中区。2014年6月原湖南省环保厅对园区规划环评予以批复(湘环评函(2014)58号)。根据《中国开发区审核公告目录》(2018年版)，园区规划总面积为925.01公顷，主导产业为纺织服装、食品和医药。2021年4月，湖南省人民政府批准华容工业集中区升级为“华容高新技术产业开发区”，为省级高新技术产业开发区。2022年8月，湖南省发展和改革委员会湖南省自然资源厅《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》(湘发改园区(2022)601号)，核定华容高新技术产业开发区总面积为1027.88公顷，包括三封、石伏、洪山头、杨家桥及电厂片区五个片区。其中杨家桥片区(区块一)规划面积12.04公顷，主要发展轻纺电子及装备制造。 

符合性分析：本项目位于湖南省岳阳市华容高新技术产业开发区杨家桥片区，企业主要生产内容为硬质合金圆锯片制造，本项目属于“C3321切削工具制造”，属于装备制造，复合杨家桥片区产业定位，符合《华容高新技术产业开发区控制性详细规划》要求。
2、与《华容高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及其审查意见相符性分析

2025年8月30日，湖南省生态环境厅以湘环评函〔2025〕11 号出具了《华容高新技术产业开发区规划环境影响报告书》的审查意见。

表1-2 《华容高新技术产业开发区规划环境影响报告书》的审查意见的符合性分析

序号

规划环评审查意见

本项目情况

相符性

1

优化空间功能布局。园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应充分吸收规划环评对不同功能用地和不同工业用地类别的设置意见，从规划层面提升环境相容性。园区规划范围内部分用地未纳入城镇开发边界、压覆永久基本农田，园区管委会应严格按国省相关用地政策及2025年7月华容县人民政府《关于华容高新技术产业开发区规划环评推进过程中存在的主要环境问题情况的说明》进一步优化调整园区规划范围。三封片区（区块四）部分区域与已建居住区交错布局，在紧邻集中居住区的工业地块应限制新引入异味大、气型污染为主的工业项目，并加强对已有气型污染企业的污染管控。

本项目位于杨家桥片区，用地属于工业用地，不压覆永久基本农田，符合用地规划要求。项目废气污染因子主要为颗粒物、VOCs、排放量小，对周边环境影响小。

符合

2

严格项目环境准入。园区产业引进应严格遵守《长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》等法律法规，落实园区生态环境分区管控要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单。要基于当地相关产业基础、资源禀赋和环境容量，结合区域环境质量改善目标，科学论证并控制印染项目数量和规模，项目清洁生产水平应不低于国内先进水平。

本项目符合生态环境准入清单要求、长江经济带发展负面清单指南及规划环评的环境准入条件和负面清单要求。

符合

3

强化污染物排放管控。在园区开展“园区排污许可- 入河排污口-水环境质量联动管理”的水质响应关系试点，以流域入河排污口为基础，全面查清园区污水排放量、污染物实际排放浓度和主要水污染物排放总量等，严格控制华容河流域主要水污染物排放总量，对于印染及两高项目，涉及化学需氧量等主要水污染物总量来源应实施流域内倍量替代，并采取增加中水回用设施、污水减排工程等措施，确保华容河国省控断面水质持续改善。完善污水管网建设，做好雨污分流、污污分流，污水分质处理，确保园区各片区生产废水及生活污水应收尽收后进入污水处理厂处理，园区不得超过污水处理厂处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目，确保尾水达到污水处理厂环评及排污口批复的相关标准。杨家桥片区（区块一）生活污水及生产废水 现状及规划进入麻浬泗污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入华容河南支；入河排污口位于东洞庭湖中国圆田螺国家级水产种质资源保护区的实验区，须根据国省相关文件要求完善入河排污口审批手续。石伏片区（区块二、三）生活污水及生产废水现状及规划进入桥东污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入华容河北支，应按照《湖南省水污染防治条例》要求对生产废水接入城镇污水集中处理设施的工业企业开展专项评估。三封片区（区块四）生活污水及生产废水经三封工业园污水处理厂处理排入华容河北支，出水现状执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本次规划对三封工业园污水处理厂进行工艺改造，须对现有入河排污口重新办理相关审批手续，改造后出水硫化物、苯胺类、六价铬、总锑等特征污染物执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2直接排放标准及修改单要求，其他污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。在污水处理厂改造完成并重新取得入河排污口审批手续前，三封片区含印染工序的项目不得投入生产，印染废水须落实“一企一管”和可视可监测的要求。电厂片区（区块五）国家能源集团岳阳发电有限公司的生活污水与生产废水通过企业污水处理系统处理后进入厂区循环水系统不外排。洪山头片区（区块六）现状未开发，生活污水及生产废水规划进入砖桥污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江，拟建入河排污口涉及长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区的实验区，须优化尾水排放方案，调整至该水产种质资源保护区范围外，依法依规尽快办理入河排污口审批手续，在取得入河排污口审批手续前，不得引进涉及生产废水排放的工业项目。园区后续应落实国、省关于水污染防治、排水方案优化、环保基础设施建设运行等方面最新的政策要求。

园区应推进清洁能源改造，坚持源头治理、过程控制和末端治理相结合，全力推进大气污染防治。严格落实大气污染防治特护期及重污染天气应急响应的相关减排要求，制定“一企一策”和重污染天气应急响应实施方案；加强相关特征污染物的无组织排放的管控，督促园区企业重点做好 VOCs、恶臭治理，对重点排放的生产设施予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行。限期淘汰园区内水幕除尘等低效类治理工艺，鼓励采用高效、稳定、成熟的环保设施；鼓励集中供热，园区须明确集中供热实施计划、期限和范围，集中供热覆盖范围内不再新建小散燃煤锅炉和生物质锅炉，现有生物质锅炉须限期淘汰。

严格落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《湖南省实施<中华人民共和国土壤污染防治法>办法》要求，采取有效措施，防止、减少土壤污染，确保周边土壤、地下水环境安全。

建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，强化新污染物和重金属隐患排查，防范环境风险。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求 管理，危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。

园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控

制，推动园区内企业完成清洁生产审核，落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对园区重点产排污企业的监管。

（1）本项目进行雨污分流，不属于印染及两高项目，项目生活污水经隔油池、化粪池处理通过生活污水排口（DW001）排入园区污水管网；项目无生产废水排放。

（2）本项目不属于涉重企业，项目废气经配置废气收集与处理净化装置处理后可达到相应标准。

（3）本项目做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。本项目对危险废物严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，并强化日常环境监管。

符合

4

健全环境监测体系。依据园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。按要求做好生态环境监测自动站布点、建设与运维，进一步完善环境监管信息平台数据对接工作。加强对园区周边环境空气、地表水环境的跟踪监测，定期开展园区及周边土壤、地下水环境质量监测。园区应跟踪监测污水处理厂尾水排放受纳水体的环境质量变化情况，其监测时间、频次、采样点应能反映园区整体的排放影响。园区须督促现有3家和后续新增的环境监管重点单位，按照《环境监管重点单位名录管理办法》的要求履行自行监测、信息公开等法律义务，采取措施防治环境污染，防范环境风险。

本项目制定完善的监测计划并严格执行。

符合

5

强化环境风险管控。落实环境风险防控措施，及时完成园区突发环境事件应急预案的修订和备案工作，推动重点风险企业突发环境事件应急预案编制和备案工作。加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，加强园区环境风险三级防控体系建设，全面提升园区突发环境风险防控和环境事故应急处置能力。

本项目制定完善环境风险防控措施和应急机制。等项目建设完成后，按要求编制突发环境事件应急预案并备案。有计划地组织应急培训和演练。

符合

6

做好周边规划控制。园区管委会与地方政府应共同做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，做好园区开发过程中的居民搬迁安置工作，避免发生居民再次安置和次生环境问题。具体建设项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实，如未完成建设项目环评所提防护距离要求的，园区应确保其不得投产。

本项目用地为工业用地，本项目无防护距离设置要求，不涉及居民搬迁安置工作。

符合

7

做好园区建设期生态保护。园区开发建设过程中尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水的污染。

本项目租赁现有的标准厂房进行建设，无土建工程。

符合

综上，本项目与《华容高新技术产业开发区规划环境影响报告书》审查意见要求相符。

3、与规划环评准入负面清单符合性分析

对照《华容高新技术产业开发区规划环境影响报告书》中华容高新区产业准入负面清单一览表，本项目不属于华容高新区产业准入负面清单，不违背产业园区定位。

表1-3 华容高新区产业准入负面清单的符合性分析

片区

类别

产业生态环境准入清单

项目符合性分析

总体要求

对于国家现行产业政策未禁止或未淘汰的、园区产业链条上不可或缺的污染型入区项目，审批过程中视具体情况有条件地引入，但要严格执行环境影响评价制度，同时根据园区环境容量，把好总量控制关。对于国家现行产业政策明令禁止或淘汰的产业及工业，及排污量较大，污染物控制难度大，不符合园区大气污染和水污染总量控制原则的以及不符合产业定位的企业的这类项目，应严格把关，不予审批。

企业主要生产内容为生产硬质合金圆锯片，不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）限制类、淘汰类。

杨家桥片

区

产业定位

轻纺电子及装备制造
本项目属于“C3321切削工具制造”，属于装备制造，符合杨家桥片区产业定位不属于《产业结构调整指导目录》限制类工艺和设备的项目、不属于《产业结构调整指导目录》淘汰类工艺和设备的项目。本项目原辅材料或产品不涉及《重点管控新污染物清单》现行版中禁止生产、加工、使用的新污染物。综上，项目符合杨家桥片区产业准入。

限制类

《产业结构调整指导目录》限制类工艺和设备的项目。

禁止类

1、禁止引进国、省政策要求强制进入化工园区项目、《产业结构调整指导目录》淘汰类工艺和设备的项目；

2、禁止引进原辅材料或产品中含有《重点管控新污染物清单》现行版中禁止生产、加工、使用的新污染物的项目。




	其他符合性分析
	(1)生态环境分区管控相符性分析

1、与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单(2023版)》的相符性分析

本项目位于华容高新技术产业开发区石伏工业园，位于重点管控单元。项目与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》的符合性分析见下表。

表1-4项目与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023 版）》的符合性分析表

环境管控单元编码

单元名称

行政区划

单元分类

单元面积（km2）

涉及乡镇（街道）

区域主体功能定位

主导产业

主要环境问题和重要敏感目标

省

市

县

ZH43062320002

华容高新技术产业开发区
湖南省

岳阳市

华容县

重点管控单元

核准面积：10.2788

核准范围：

（一园三片）：区块一、区块二、区块三（石伏工业片区）涉及章华镇；区块四（三封工业片区）涉及三封寺镇；区块五、区块六（洪山头工业片区）涉及东山镇。

章华镇、东山镇：城市化地区；

三封寺镇：农产品主产区。

湘环评函〔2014〕58号：区块一、区块二、区块三（石伏工业片区）以棉花加工的纺织产业为主，配套发展服装等下游产业；区块四（三封工业片区）以石材、建材、家具加工等为主的建材工业，以农产品、食品加工等为主的农副产品加工业，以医药材料制造为主的综合加工业，以农林牧业服务的机械加工业，并配套仓储物流服务业；区块五、区块六（洪山头工业片区）以机械制造业、石材、建筑新材料三大产业为主，配套发展能源产业下游产品及手工业等劳动密集型产业；六部委公告2018年第4号：纺织服装、食品、医药；

湘发改地区〔2021〕394号：主导产业，纺织服装；特色产业，医药卫材。

1、区块一、区块二、区块三（石伏工业片区）部分区域雨污分流不完全；区块五、区块六（洪山头工业片区）污水管网不完善。2、华容高新区污水处理厂处理后污水排入华容河，涉及的入河排污口全部属于东洞庭湖中国圆田螺国家级水产种质资源保护区实验区。

管控维度

管控要求

相符性分析

空间布局约束

(1.1)区块一、区块二、区块三(石伏工业片区)不得引进和建设印染类项目。

本项目属于“C3321切削工具制造”，不属于印染类项目。本项目耗水量较小。

污染物排放管控

（2.1）废水：

（2.1.1）高新区各区块应完善雨污管网建设，不断推进重点行业氮磷排放总量控制，强化监管，推动重点行业企业安装在线监控装置并稳定运行。

（2.1.2）区块一废水经麻涅泗污水处理厂处理达标后排入华容河南支；区块二、区块三废水经桥东污水处理厂处理达标后排入华容河北支；区块四废水经三封污水处理厂处理达标后排入华容河；区块五（电厂）除有部分循环冷却水排水作为清净下水排往长工外，其他均予以处理并进行回用；区块六加强配套管网建设，适时新建砖桥污水处理厂。

本项目雨污分流，本项目 不属于重点行业。本项目位于区块一，生活污水经市政污水管网排入麻涅泗污水处理厂处理达标后排入华容河南支。

（2.2）废气：

（2.2.1）高新区内企业有工艺废气产出的生产节点，须督促其配置废气收集与处理净化装置，经处理达到相应标准；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放划分网格点并安装空气监测小微站。

（2.2.2）推进大气污染防治重点区域攻坚行动，加大重点行业结构调整和污染治理力度。加快推进含VOCs 原辅材料源头替代，实施清洁能源替代，强化工业涂装、包装印刷等重点行业深度治理，加大锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。

（2.3）高新区内相关行业污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。

企业废气经配置废气收集与处理净化装置处理后可达到相应标准。

项目原料密闭、生产装置密闭，含VOCs废气经两级活性炭处理后经15m（DA002）排气筒排放。

（2.4）固体废弃物

（2.4.1）做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运，综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。

（2.4.2）推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率。

（2.4.3）规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。

企业生活垃圾分类收集后，交由环卫部门清运处理；企业设置一般固废暂存处、危废暂存间；部分一般固废外售综合利用，危废定期交由有资质单位处理。

环境风险防控

（3.1）高新区各区块应健全环境风险防控体系，严格落实新修编的《华容高新区突发环境事件应急预案》中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。

（3.2）高新区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。

（3.3）建设用地土壤风险防控：严格建设用地准入管理，加强关停企业原址用地土壤环境监管，对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的风险管控。

企业将根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49号）办理应急预案手续，本项目位于园区，不涉及建设用地土壤风险防控、农用地风险防控。

资源开发效率要求

（4.1）能源：区域内能源消费主要为电力、生物质颗粒。2025年区域年综合能耗消费量预测当量值为 590600 吨标煤，区域单位 GDP 能耗预测值为0.195 吨标煤/万元，消费增量当量值控制在112400吨标煤。（4.2）水资源

（4.2.1）强化生产用水管理，大力推广高效冷却、循环用水等节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。

（4.2.2）积极推行水循环梯级利用，推动现有企业和高新区开展绿色高质量升级和循环化改造，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用。

（4.2.3）2025 年，高新区指标应符合相应行政区域的管控要求，华容县用水总量4.10亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降16.31%，万元工业增加值用水量比2020年下降 17.67%。

（4.3）土地资源：在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理。省级园区工业用地固定资产投入强度达到 260 万元/亩，工业用地地均税收达到13万元/亩。
企业能源、水资源、土地资源等资源开发效率在要求范围内。

综上，项目与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023 版）》相符。

（2）产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于“C3321切削工具制造”，不属于“限制类”和“淘汰类”项目。即属于允许类项目，符合国家产业政策。

（3）与《湖南省环境保护条例》符合性分析

根据《湖南省环境保护条例》“第二十三条  县级以上人民政府及其有关部门、园区管理机构，应当依法规划和建设园区污水处理设施及其配套管网、固体废物收集处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施运行、维护制度，保障设施正常运行；引导和规范危险废物综合利用和安全处置。

园区管理机构应当加强对园区生产经营单位环境保护的监督检查，协助当地人民政府有关部门依法履行环境保护监督管理职责。

除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的以外，新建有污染物排放的工业项目，应当按照规定进入工业园区或者工业集聚区。”。

本项目租用华容县高新技术产业开发区管理委员会已建标准厂房，土地性质为工业用地，项目生产废水循环利用不外排，生产废气仅为少量的金属粉尘和VOCs，项目建成后加强污染物排放管理，对区域环境影响不大，符合《湖南省环境保护条例》相关要求。

（4）环境功能区划符合性分析

项目运营期环境空气污染排放源强很低，对周围环境空气 不会产生显著影响，项目周边环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级标准；项目生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入麻涅泗污水处理厂处理达标后排入华容河南支，本项目生产废水循环利用不外排，不会改变地表水环境质量现状，符合地表水环境功能；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区功能区标准，因此，项目建设符合环境功能规划。

（5）与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》的符合性分析

本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》相符，具体分析见下表：

表1-5  与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》符合性分析一览表

文件要求

本项目情况

符合性分析

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》的过长江通道项目。
本项目不属于码头项目及过长江通道项目
符合
禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目： 
(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目； 
(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目； 
(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设； 
(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目； 
(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施； 
(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施； 
(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。
本项目所在位置不属于自然保护区
符合
机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。
本项目不属于机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的建设
符合
禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。
本项目所在位置不属于风景名胜区
符合
饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。
本项目不涉及饮用水水源保护区
符合
饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。
符合
禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。
本项目不在水产种质资源保护区
符合
除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动： 
(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地。 
(二)截断湿地水源。 
(三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。 
(四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。 
(五)破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。 
(六)引入外来物种。 
(七)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。 
(八)其他破坏湿地及其生态功能的活动。
本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内
符合
禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。
本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内风景名胜区
符合
禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内风景名胜区
符合
禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
本项目不涉及排污口
符合
禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。
本项目不属于生产性捕捞项目
符合
禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目不属于化工项目，也不涉及尾矿库、冶炼渣库及磷石膏库建设
符合
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021 年版)》有关要求执行。
本项目不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目
符合
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。
本项目不属于石化、现代煤化工等生产类项目
符合
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
本项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中鼓励类项目，不属于落后产能项目、严重过剩产能行业项目，不属于高耗能高排放项目
符合
（6）与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》中加强其他涉气污染物治理。加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，加强恶臭、有毒有害大气污染物防控。

本项目属于切削工具制造行业，选址位于湖南省岳阳市华容县高新技术产业开发区杨家桥工业园H栋，生产过程中不涉及消耗臭氧层物质和氢氟碳化物、恶臭、有毒有害大气污染物。本项目符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》要求。

（7）与《湖南省“两高”项目管理目录》符合性分析

本项目属于切削工具制造行业，根据《湖南省“两高”项目管理目录》，本项目不属于该名录所列的行业，故不属于“两高”项目。

（8）与《湖南省空气质量持续改善行动实施文案》(湘政办发【2024】33号)符合性分析 
根据《湖南省空气质量持续改善行动实施文案》(湘政办发【2024】33号)中“（二）加快退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，制定实施利用能耗、环保、质量、安全、技术等标准推动落后产能退出年度工作方案，加大重点行业落后产能淘汰力度，推动大规模设备更新，开展小型生物质锅炉清理整合。到2025年，全省砖瓦窑企业全部完成综合整治，基本完成2蒸吨/小时及以下生物质锅炉淘汰。（四）推动低VOCs含量原辅材料和产品源头替代。严格执行VOCs含量限值标准，严格控制生产和使用高VOCs含量原辅材料建设项目。以工业涂装、包装印刷、家具制造和电子行业等为重点，指导企业制定低（无）VOCs含量原辅材料替代计划，大力推动“应替尽替”。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。”

本项目属于切削工具制造行业，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，既不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类及落后产品，因此属于允许类。且本项目废气产生的VOCs含量较低，经过二级活性炭设施处理后对周边环境的影响较小，综上，本项目符合《湖南省空气质量持续改善行动实施文案》(湘政办发【2024】33号)相关要求。

（9）与《关于加强重点城市大气污染联防联控的若干措施》(湘环发【2025】74号)符合性分析

根据《关于加强重点城市大气污染联防联控的若干措施》(湘环发【2025】74号)中“（三）加强原辅材料和产品源头替代。推动低挥发性有机物（VOCs）含量原辅材料替代，鼓励将使用低VOCs原辅材料纳入绿色工厂评价体系。使用财政资金的室内地坪施工、室外构筑物防护、城市道路交通标志和其他公共建设项目应优先使用低VOCs含量涂料。工业涂装、包装印刷等行业新改扩建项目原则上应采用低（无）VOCs含量原辅材料。”

本项目使用的涉及VOCs的原辅料较少，生产过程中产生的VOCs经二级活性炭处理后由15m高排气筒达标排放，对周边环境影响较小，符合《关于加强重点城市大气污染联防联控的若干措施》(湘环发【2025】74号)相关要求。

（10）与《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028）》符合性分析
表1-6  与《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028）》符合性分析一览表

序号
文件内容
本项目情况

符合性
1

严格项目准入

严守准入门槛，严禁不符合国家产业政策的项目盲目发展和低水平转入。加强对湘北“上风口”大气污染物排放项目的准入管控。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油、磷铵、铜冶炼、铅锌冶炼产能。推进新改扩建“两高”项目能效达到标杆水平，环保绩效达到A级水平;其他新建项目原则上达到B级及以上绩效水平;涉及含挥发性有机物(VOCs)原辅材料的新改扩建项目，技术可行的应使用低(无)VOCs含量产品。
本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工项目，也不属于“两高”项目，原辅材料稀释剂涉及VOCs，但年使用量较少，VOCs产生较少，经二级活性炭处理后经15m高排气筒排放，对周边环境影响较小。
2

严格落实污染物区域削减替代要求。对不能稳定达到空气质量二级标准的城市，其重点行业新改扩建项目实施主要污染物排放量倍量削减替代，所需替代量在本市范围内统筹。建立省市两级环评审批项目区域削减和总量跟踪管理台账。科学谋划“十

五五”产业布局，对重点规划和产业园区依法开展规划环评。
本项目属于切削工具制造项目，不属于重点行业。本项目位于华容高新区，已依法开展规划环评。
（11）选址合理性分析

本项目位于湖南省岳阳市华容县高新技术产业开发区杨家桥工业园H栋，位于华容县高新区杨家桥片区，本项目属于切削工具制造，符合杨家桥片区产业定位，用地性质为工业用地，本项目无生产废水排放，生产废气污染物主要是颗粒物和VOCs，经过废气处理设施处理后可达标排放，对周边环境影响较小。且区域基础设施较完善，供水、供电、通信等均能满足项目生产及员工生活要求，且项目交通较为便利，能便于货物的运输。项目区域无明显的环境制约性因素，项目的建设不会对区域环境造成显著影响。综上，本项目的建设与周边环境相容。

综上分析，项目选址基本合理。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1项目工程组成表

湖南吉美达工具有限公司年产300万片硬质合金圆锯片建设项目建设地点位于湖南省岳阳市华容县高新技术产业开发区杨家桥工业园H栋，建筑面积为5971m2，预计动工时间为2026年9月，施工期共1个月。本项目生产的硬质合金圆锯片，主要作为切削工具用。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）“三十、66.金属工具制造332”，本项目为年产300万片硬质合金圆锯片建设项目，涉及抛丸、打磨、热处理（电加热），故编制报告表。
2-1建设项目工程组成情况表

项目

建设内容及规模

备注
主体

工程

一层

建筑面积为1615m2，仅租赁H栋一楼西北角区域，主要布设有校平区、基体库、扎齿区、喷砂区、抛光区；
依托

二层

建筑面积为4356m2，主要布设有磨齿区、焊齿区、包装区、成品区、浸漆区；

辅助工程

食堂

依托园区现有食堂

依托

宿舍

依托园区现有宿舍

依托

办公区

建筑面积120m2，位于厂区二层西部

依托

公用工程

供电

市政供电
/

供水

市政供水
/
环保

工程

废水治理

生活污水：经预处理（化粪池）后进入市政污水管网后排入麻涅泗污水处理厂处理达标后排入华容河南支。

新建
清洗废水：循环使用，不外排，采用尺寸为1.2m×0.4m×0.25m的收集池进行收集，定期补水

新建
磨齿抛光冷却水：循环使用，不外排，定期补水

新建
废气治理

喷砂粉尘经布袋除尘器+15m排气筒排放（DA001）

新建
浸漆、烘干有机废气经密闭负压收集+二级活性炭吸附处理后+15m排气筒排放（DA002）

新建
焊接烟尘经焊接烟尘净化器处理后在车间无组织排放

新建
磨齿粉尘在车间无组织排放

新建
噪声治理

对生产设备进行隔振、降噪处理。

新建
固废

一般固废暂存间，位于2楼车间东侧（40m2）

新建
危废暂存间，位于2楼车间东侧（40m2）

新建
生活垃圾采用垃圾桶收集，由环卫部门统一收集

新建
储运

工程

原料仓库

1个，位于一层中部，占地面积500m2
新建
产品仓库

1个，位于二层中部，占地面积300m2
新建
表2-2  主要能源用量表

序号

名称

年使用量

来源

1

水

3060m3
市政自来水管网

2

电

300万kW·h

市政电网

2.2、主要产品方案

表2-3 建设项目主要产品方案一览表

序号

产品名称

生产量（万片/年）

规格

单个产品表面积
1

硬质合金圆锯片
80

110-30T
190cm2
80

110-40T
190cm2
30

125-30T
245.2cm2
70

125-40T
245.2cm2
40

180-60T
508cm2
合计

300万片

2.3、主要原辅材料消耗

表2-4 建设项目主要原辅材料一览表

序号

名称

单位

年使用量
最大储存量

形态
包装方式

运输方式
备注

储存位置

1

硬质合金基体

t/a

225

50

固态

/

汽车运输

外购

原材料仓库

2

合金刀头

t/a

25

5

固态

/

汽车运输

外购

原材料仓库

3

机油
t/a
0.2

0.2

液态

桶装
汽车运输

外购

原材料仓库

4

焊丝

t/a
0.9

0.9

固态

袋装

汽车运输
外购

原材料仓库

5

焊剂

t/a
0.35

0.35

固态

袋装
汽车运输

外购

原材料仓库

6

包装箱

t/a
15

2

固态

/

汽车运输

外购

原材料仓库

7

金刚砂

t/a
2

0.5

固态

袋装

汽车运输

外购

原材料仓库

8

抛光砂带

t/a
0.1

0.1

固态

袋装

汽车运输

外购

原材料仓库

9

刀头罩光剂

t/a
0.15

0.15
液态

桶装

汽车运输

外购

原材料仓库

10

专用稀释剂

t/a
0.15

0.15
液态

桶装

汽车运输

外购

原材料仓库

11

切削液

t/a

0.5

0.5

液态

桶装

汽车运输

外购

原材料仓库

刀头罩光剂（丙烯酸清漆）：一种特别研制的MMA-BuA*共聚物固体树脂，在粉末涂料中需要和流平剂一起结合使用，具有以下的特殊效果：1、提高涂层的光泽；2、防锈。主要成分为：丙烯酸树脂65%，环氧树脂8%，二甲苯10%，丁酯16%，有机硅聚二基硅氧烷1%
专用稀释剂：项目所使用的专用稀释料为"天那水"，是由多种有机溶剂按一定比例混合而成的，常温下为易挥发，有浓烈香蕉气味的液体，有毒，多用于漆类、胶类溶解。主要成分：二甲苯60%，醋酸丁酯 20%，环已酮10%，乙二醇乙醚醋酸酯10%。

本项目刀头罩光剂（丙烯酸清漆）和稀释剂用量的来源：根据计算，本项目生产的产品总表面积为75240m2，清漆附着在产品表面的厚度为5um，总浸漆的体积为0.376m3，本项目使用刀头罩光剂（丙烯酸清漆）0.6t，密度为1.05g/cm³，刀头罩光剂（丙烯酸清漆）固体份的体积为0.423m3。故本项目使用的0.6t的刀头罩光剂（丙烯酸清漆）可满足要求。
2.4、主要生产设施名称一览表
表2-5建设项目主要生产设施名称一览表

序号

名 称

型 号

数量（台）

备注
1

磨齿机

JSMJT305

103

磨齿

2

焊齿机

LTS250BT

33

焊接
3

焊接机

LTS250BT

8

焊接
4
回火炉

河北奥升机械
1

热处理
5
喷砂机

JSPS300

2

喷砂

6
研磨机

JSMJT300
13

研磨

7
抛光机

PM200
8

抛光
8

空压机

ES0000085400
1

/
9

烤箱

河北奥升机械
1

烘干
10

清洗机

HQL-630
1

清洗
12

技术焊齿机

LTS250BT
2

焊接
13

技术焊接机

LTS250BT
2

焊接
14

技术磨齿机

JS2QM305
8

开齿

15
浸漆池
0.6m×0.4m×0.5m
1
浸漆
  回火炉：根据建设单位提供资料，回火炉设计生产能力为1万片/d。
喷砂机：根据建设单位提供资料，喷砂机设计生产能力为0.5万片/d。
抛光机：根据建设单位提供资料，抛光机设计生产能力为40万片/d。

综上，本项目主要的生产设备可满足生产要求。
2.6、项目用排水平衡

（1）给水工程：

项目位于湖南省岳阳市华容县高新技术产业开发区杨家桥工业园H栋，由市政供水管网供水，满足项目生产、生活和消防用水需求。本项目用水主要包括有：清洗用水、冷却用水、员工生活用水。
①员工生活用水 

运营期厂区定员50人，年工作300天，不设置食堂和宿舍。根据《湖南省用水定额  第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025）表4，公共事业机关单位用水定额为38m3/人·a，本项目生活用水水量为1900m3/a（6.33m3/d）。

②冷却用水 

根据建设单位提供的信息，项目磨齿和抛光过程中使用湿式工艺，使用水降低设备温度，同时起到对金属粉尘的抑制作用，冷却循环水循环使用，冷却用水量为15m3/d，冷却过程中损耗水量约占用水量的30%，则循环用水量为10.5m3/d，补充用水量为4.5m3/d（1350m3/a）。 

③地面清扫用水

本项目车间清扫采用干式清扫的方式，不对地面进行清洗，故无地面清扫用水。

④清洗用水

根据建设单位提供资料，半成品经抛光机抛光后需清洗，清洗过程中需要用水，清洗用水将循环使用，采用尺寸为1.2m×0.4m×0.25m的收集池进行收集。用水量约12m3/d，清洗过程损耗水量约占用水量10%，则循环水量10.8m3/d，补充用水量为1.2m3/d(360m3/a)。

（2）排水工程

①生活污水
本项目生活用水量为4.5m3/d（1350m3/a），排放系数按0.9计，则生活污水排放量为1215m3/a（4.05m3/d），职工生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经市政污水管网排入麻涅泗污水处理厂处理达标后排入华容河南支。

②冷却水

本项目冷却水循环使用，无废水排放。
③清洗水

本项目清洗水循环使用，无废水排放。
水平衡：
项目水平衡详见图2-1：
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图2-1  项目水平衡图  单位：m3/a

供电：由市政供电系统供给。
2.8、劳动定员及工作制度

本项目建成后职工总定员50人，实行每日一班制，工作时长8小时，年工作300天。
2.9、项目平面布置及合理性

本项目总建筑面积为5971m2，项目一层位于H栋西北角，从西至东依次为喷砂区、抛光区、原料区、扎齿区，二层位于H栋一整层，从西至东依次为浸漆区、烤干区、清洗区、包装区、产品区、办公区。厂区距离项目最近的敏感目标为厂区东侧52m居民点，根据项目厂区总体平面布置（附图2），主要噪声源远离了敏感目标，减轻了废气及噪声对附近敏感点的影响。从环境保护角度分析，本项目平面布置合理。



	工艺流程和产排污环节
	2.10、施工期工艺流程简述（图示）

本项目在租赁的空置厂房中进行项目建设，项目主体施工期只在厂房中进行设备安装，污染物产生量较小，故项目施工期不会对周围环境产生明显影响，本次评价不对施工期影响进行分析。
2.11、运营期工艺流程简述（图示）

运营期工艺流程图如下图：











图2-2 营运期工艺流程及物料平衡图（t/a）

工艺流程说明：

(1)手工锤击校平：将外购的不同型号的硬质合金基体经人工用手工锤锤击经刀口尺和百分表测表面平整度，经检验合格进入下一工序，该工序产生噪声。

(2)热处理：将校平后的基体毛坯放入回火炉中进行热处理，释放锯片的应力，该过程采用电加热，且不添加任何辅料，该工序仅有噪声产生。

(3)开齿：经人工锤击后的基体由轧齿机在齿坯上轧出齿廓，该工序产生噪声、粉尘。

(4)焊接：抛光后经自动焊接机将刀头和基体焊接在一起，该工序产生噪声、烟尘和固废。

(5)喷砂：采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将金刚砂高速喷射到需要处理的工件表面，使工件表面的外表面的外表发生变化，提高工件的抗疲劳性，该工序产生噪声、粉尘和固废。

(6)人工锤击校平：将半成品经人工用手工锤锤击经刀口尺和百分表测表面平整度，经检验合格进入下一工序，该工序产生噪声。

(7)磨齿（湿式）：磨齿过程（使用切屑液）中会产生热量，由循环水给机器降温，该工序产生噪声、少量粉尘、废切屑液。

(8)抛光(水抛)：抛光过程中，采用水抛使粗糙的金属表面逐步从砂面变为平滑亮面，该工序产生噪声、固废。
(9)研磨：研磨过程中，采用研磨机对金属表面仍需进一步的半成品进行打磨，该工序产生噪声、固废。
(10)清洗：经抛光机抛光后清洗晾干，该工序产生噪声。

(11)防锈处理：晾干后经浸漆池浸漆（刀头罩光剂（丙烯酸清漆）：稀释剂为1:1，浸漆池中的（刀头罩光剂（丙烯酸清漆）和稀释剂使用期间无需更换，仅需定期补充），再经烘干箱烘干（采用电进行烘干），烘干后即为成品，该工序产生噪声、有机废气和固废。

主要污染工序：

根据前面的生产工艺流程解析，本项目运营期主要污染源见下表2-6。

表2-6  项目生产工艺流程产物环节

污染源

污染源

主要污染物

产生特征

防治措施

废气

G1开齿工序
颗粒物

生产时连续

加强通风
G2焊接工序
颗粒物
生产时连续
焊接烟尘净化器+无组织排放
G3喷砂工序
颗粒物
生产时连续
布袋除尘+15m排气筒排放
G4磨齿工序

颗粒物

生产时连续

加强通风
G5浸漆工序

VOCs、二甲苯

生产时连续

二级活性炭+15m排气筒排放

G6烘干工序

VOCs、二甲苯
生产时连续

废水

生活、办公污水

pH、COD、NH3-N、SS

间断

经化粪池处理后经市政污水管网排入麻涅泗污水处理厂处理达标后排入华容河南支

固废

生产区

S一般性原辅材料废包装袋/桶
间断

收集后外售废品回收公司
S不合格产品
间断

收集后外售废品回收公司
S1、S2、S3、S4、S5废金属颗粒

间断

收集后外售废品回收公司

S2废布袋

间断

收集后外售废品回收公司

S设备检修含油抹布

间断

危废暂存间暂存后，交由相应资质单位处置
S设备检修废机油

间断

危废暂存间暂存后，交由相应资质单位处置
S废机油包装桶

间断

危废暂存间暂存后，交由相应资质单位处置

S

S3废切削液
间断

危废暂存间暂存后，交由相应资质单位处置

S3沾染了切削液的金属碎屑
间断
危废暂存间暂存后，交由相应资质单位处置
S6废刀头罩光剂、废稀释剂包装桶

间断

危废暂存间暂存后，交由相应资质单位处置

S7废活性炭

间断

危废暂存间暂存后，交由相应资质单位处置

生活区

生活垃圾

间断

收集后由环卫部门统一处置
噪声

生产线

设备噪声

使用时连续

基础减振、软连接、隔音、距离衰减等


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租赁华容县高新技术产业开发区管理委员会空置标准厂房进行年产300万片硬质合金圆锯片建设项目建设，不存在与本项目有关的原有污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1 环境空气质量现状

（1）基本污染物环境影响

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等基本污染物环境空气质量现状采用岳阳市生态环境局公开发布的2025年度华容县空气质量年报中公布的数据（网址：https://www.huarong.gov.cn/55024/55029/index.htm）。

表3-1华容县2025年环境空气质量监测结果单位：μg/m³；CO单位：mg/m³

监测因子

年度评价指标

监测点浓度值

GB3095-2012标准值
占标率%

达标情况

SO₂

年平均浓度

6

60
11.7

达标

NO₂

年平均浓度

15

40
32.5

达标

PM₁₀

年平均浓度
51

70
74.3

达标

PM₂.₅
年平均浓度

33

35
97.1

达标

CO
日均值第95百分位数浓度

1.0

4.0
25.0

达标

O₃
日最大8小时平均第90百分位浓度
124

160
90.0

达标

根据大气环境功能区划，本项目所在区域环境质量空气功能区属二类区。《环境空气质量标准》（GB3095-2026）指出“本标准自2026年3月1日起实施。本标准自实施之日起至2030年12月31日，环境空气污染物基本项目实施过渡阶段浓度限值，2031年1月1日起，在全国范围内实施基本项目浓度限值。”

本项目引用2025年华容县环境空气数据，数据属于2026年3月1日之前，故2025年华容县环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。由表可见，2025年华容县常规大气污染物中PM2.5、PM10、SO2、NO2、臭氧、一氧化碳的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，因此华容县2025年属于达标区。
（2）特征污染物环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，区域大气环境质量现状评价时，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。”

为了进一步说明项目所在地特征污染物环境空气质量现状情况，本次环评引用《岳阳市明通科技有限公司数据线及直流线建设项目环境影响评价报告表》中本项目南侧约350m处居民点监测数据，非甲烷总烃、TSP的监测时间为2024年6月13日-6月15日中，监测三天，监测点位在G1。该监测点位于本项目所在南边约350m 处，位于本项目大气评价范围以内，具体监测值详见下表。

表3-2  项目区域大气特征污染物环境质量现状

监测点位

监测日期

监测结果（mg/m3）

TSP

TVOC

G1

2024.6.13

0.078

0.121

2024.6.14

0.082

0.114

2024.6.15

0.076

0.130

标准限值

0.300

0.600

是否达标

达标

达标

根据大气环境功能区划，本项目所在区域环境质量空气功能区属二类区。《环境空气质量标准》（GB3095-2026）指出“本标准自2026年3月1日起实施。本标准自实施之日起至2030年12月31日，环境空气污染物基本项目实施过渡阶段浓度限值，2031年1月1日起，在全国范围内实施基本项目浓度限值。”

TSP 符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准标准要求；TVOC符合《环境影响评价技术 导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D标准限值。

2 地表水环境质量现状

为了调查项目所在区域地表水环境质量达标情况，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中地表水环境规定：引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本项目无生产废水产生；生活污水经杨家桥创业园已建成的化粪池预处理后，经园区污水管网进入麻浬泗污水处理厂处理达标后，排入华容河。 根据岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2025年度生态环境质量公报》的华容河相关内容，2025年岳阳市环洞庭湖河流水质状况总体为优。其中华容河水质总体为优，六门闸断面、南堤拐断面2个控制断面水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，说明评价区域地表水环境质量良好。
3 声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环 境质量现状并评价达标情况。本项目边界外周边50m范围内无声环境保护目标， 因此可不进行声环境质量现状监测与评价。 
4生态环境现状

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告 表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设 项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。”结 合现场调查，本项目位于产业园区内，无需进行生态调查。

5 地下水、土壤环境质量现状 

根据国家生态环境部《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》(环办环评[2020]33号)中《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》：“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。

项目不存在地下水和土壤污染途径，故本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状监测和评价。



	环境

保护

目标
	表3-3  项目环境保护目标一览表

环境

要素

序号

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

规模

方位

距离

东经
北纬
大气

环境

1

护城港北侧居民点
112.528198

29.538969

居民
2类

20户

北

450-500m

2

治湖村三组居民点
112.526176

29.537623

居民
2类
10户

西北

378-500m

3
治湖村居民点1

112.524406

29.535482

居民
2类
3户

西北

450-500m

4
治湖村居民点2

112.524433

29.533160

居民
2类
10户

西南

350-500m

5

华容县长工实验学校

112.525800

29.530456

学校

2类

400人

西南

470-500m

6

治湖村十一组居民点

112.527345

29.530349

居民

2类

300户

西南

350-500m

7

新时代花苑居民区
112.531015

29.530799

居民

2类

500户

南

276-500m

8

张家门居 民点
112.531851
29.533492
居民

2类

30户

东

52-220m

9

华容县政府

112.54049235

29.53117288

机关

2类

工作人员100人

东

460-500m

地表水环境

保护目标

功能及规模

保护级别
相对厂界方位
相对厂界距离/m
华容河（麻浬泗 污水处理厂排水 口河段）

渔业用水，中河

《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅲ类标准
东
2500
护城港

渔业用水，小河

《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅲ类标准
北
400
声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

地下水环境

厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

生态环境

本项目位于工业园区内，用地性质属于工业用地，用地范围内不涉及生态 环境保护目标



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；有组织VOCs、苯系物执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550 -2026）表1中其他行业NMHC最高允许排放浓度，无组织VOCs执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他行业NMHC最高允许排放浓度，厂界苯系物、厂区内无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550 -2026）表2 中无组织排放监控浓度限值，厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

表3-4  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率

无组织排放监控浓度限值

排气筒高度

二级kg/h

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

120

15m

3.5

周界外浓度最高点

1.0

非甲烷总烃

/

/

/

周界外浓度最高点

4.0

表3-5  《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550 -2026）表2 

污染物项目

行业

有组织最高允许排放浓度

排放限值

限值含义

无组织排放监控位置

NMHC

其他行业

80

/

/

/

/

/

6

监控点处1h平均浓度值
在厂区内门窗外设置监控点
/

/

20

监控点处任意一次浓度值

苯系物

其他行业

50

1.0

企业边界

/
废水

本项目无生产废水产生；生活污水经杨家桥创业园化粪池预处理达到《污 水综合排放标准》（GB8798-1996）表4中三级标准和华容县麻浬泗污水处理厂设计进水水质标准后（从严执行）， 经园区污水管网进入麻浬泗污水处理厂处理达标后，排入华容河。

表3-6  水污染物排放执行的标准  单位：mg/L（pH无量纲） 

污染因子

pH

COD

BOD5
NH3-N

SS

TN

TP

GB8798-1996
6~9

≤500

≤300
-
≤400
-
-
麻浬泗污水处理厂进水水质

6~9

300
120
25
200
35
3.0
3、噪声

运营期噪声各厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准相应限值要求。

表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

标准名称

类别

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类

65
55

4、固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

	总量

控制

指标
	根据湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的通知（湘政办发[2022]23号）及《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》，结合本项目排污特征，确定项目总量控制约束性指标因子为：SO2、NOx、COD、NH3-N、总磷，推荐性总量控制指标为VOCs。 

本项目无生产废水产生；生活污水经杨家桥创业园已建成的化粪池预处理 后，经园区污水管网进入麻浬泗污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排总量控制指标放标准》（GB18918-2002 ）一级A标准后，排入华容河。 

本项目生活废水中COD：0.1t/a，NH3-N：0.01t/a， 总量控制指标纳入麻浬泗污水处理厂总量指标中，故无需申请废水总量指标。 本项目浸漆、烘干工序废气VOCs排放量为0.163t/a。本项目大气总量控制指标为VOCs：0.163t/a。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目施工期间的工程内容主要为设备的安装，不进行土建施工，因此，本次环评不在对施工期进行分析。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.1大气环境影响及治理措施

1、大气污染物源强分析

（1）喷砂粉尘

本项目喷砂主要是为了去除半成品表面的磨痕，使表面更加一致，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“电子电气行业系数手册”中砂料喷砂产污系数为4.78克/千克-原料，加工的原料量约为250t/a，则废气产生量约为1.195t/a，产生速率为0.5kg/h，产生浓度为100mg/m3,，经密闭管道收集后经布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA001）排放，风机风量为5000mg/m3,粉尘去除效率按99%计，经计算，有组织颗粒物排放量约为0.012t/a，排放速率为0.005kg/h，排放浓度为1.0mg/m3。
（2）焊接烟尘

项目在生产过程中，需要使用 CO2焊对工件进行焊接，根据《焊接技术手册》（王文翰主编）中有关资料，焊接烟尘的产生量与焊丝的种类及焊接方法有关，几种焊接方法的发尘量见下表。

表4-1 焊接材料的发尘量一览表

焊接方法

焊接材料

焊接材料的发尘量（g/kg）

手工电弧焊

低氮型焊条

11~25

钛钙型焊条

6~8

自保护焊

药芯焊丝

20~23

二氧化碳焊

实芯焊丝

5~8

药芯焊丝

7~10

氩弧焊

实芯焊丝

2~5

埋弧焊

实芯焊丝

0.1~0.3

本次评价产尘系数选取最大值8g/kg，年用焊丝和焊剂量约1.25吨，焊接烟尘产生量为0.01t/a。焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后于厂区无组织排放。收集效率约60%，处理效率约70%，本项目年工作天数为300 天，一天工作8h，年工作时间为2400h，则烟尘无组织排放量为0.006t/a（0.0024kg/h）。被滤掉的烟尘收集在集灰槽内，交由环卫部门处理。

企业通过车间加强通风，减少颗粒物对车间内工作环境的影响，确保厂界的颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。

（3）打磨颗粒物

本项目采用磨齿机对产品进行打磨，根据建设单位提供资料，磨齿机均为湿式打磨，打磨过程中基本上无粉尘产生，本次评价对该部分废气不进行定量评价。

抛光粉尘

本项目采用抛光机对产品进行抛光，根据建设单位提供资料，抛光机均为湿式抛光，抛光过程中基本上无粉尘产生，本次评价对该部分废气不进行定量评价。

（5）浸漆、烘干有机废气

本项目浸漆和烘干均在密闭空间内，密闭空间呈负压状态，挥发的有机废气经收集后采用二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA002）排放。本项目烘箱采用电加热方式，无燃料燃烧过程。根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022 年修订）》表2-3 VOCs 废气收集率和治理设施去除率通用系数，密闭空间负压收集效率为90%，二级活性炭的对VOCs去除效率以51%计，风机风量为5000mg/m3。本项目浸漆和烘干产生的有机废气主要来源于稀释剂和丙烯酸清漆，稀释剂中主要成分为二甲苯60%，醋酸丁酯 20%，环已酮10%，乙二醇乙醚醋酸酯10%，丙烯酸清漆中主要挥发性有机物成分为二甲苯10%，丁酯16%，污染物主要为二甲苯和VOCs，本次环评考虑稀释剂和丙烯酸清漆中的挥发性有机物全部挥发，经计算VOCs的产生量为0.306t/a，二甲苯的产生量为0.15t/a，经密闭空间负压收集后，有组织VOCs的产生量为0.275t/a，产生速率为0.112kg/h，产生浓度为22.5mg/m3，二甲苯的产生量为0.135t/a，产生速率为0.056kg/h，产生浓度为11.25mg/m3，有组织VOCs的排放量为0.132t/a，排放速率为0.054kg/h，排放浓度为11mg/m3，二甲苯的排放量为0.066t/a，排放速率为0.028kg/h，排放浓度为5.5mg/m3，无组织VOCs的排放量为0.031t/a，排放速率为0.012kg/h，无组织二甲苯的排放量为0.015t/a，排放速率为0.006kg/h，
（6）回火炉废气

本项目采用回火炉对产品进行应力释放，该过程中采用电加热方式，此过程基本无废气产生，故本次环评不进行分析。
综上所述，本项目废气污染物产生及排放情况汇总见表4-2。
表4-2  本项目废气污染物产生及排放情况汇总表

产污环节

污染种类

产生情况

排放形式

治理设施

去除率（%）

排放情况

排放口基本情况

排放限值mg/m3
产生量t/a

产生

浓度

mg/m3
排放量

t/a

排放

速率

kg/h

排放

浓度

mg/m3
喷砂工序
颗粒物

1.195

100

有组织

密闭+布袋除尘器
99

0.012

0.005

1.0

DA001

120

焊接烟尘

颗粒物

0.01

0.004

无组织

移动式焊接烟尘净化器
70

0.006

0.0024

/

/

1.0

浸漆、烘干工序

VOCs

0.275
22.5
有组织

负压密闭空间+二级活性炭

51

0.132
0.054
11
DA002
80

0.031
/

无组织

加强通风

/
0.031
0.012
/
/

6

二甲苯

0.135
11.25
有组织

负压密闭空间+二级活性炭

51
0.066
0.028
5.5
DA002
50

0.015
/

无组织

加强通风

/

0.015
0.006
/
/

1.0

2、废气污染源排放口基本情况
表4-3  项目废气排放口基本情况一览表

排放口编号

名称

类型

高度m

内径m

温度℃

排气筒坐标

经度

纬度

DA001

颗粒物、VOCs、二甲苯
一般排放口
15
0.3
25
112.53513272

29.53212062

DA002
VOCs、二甲苯
一般排放口
15
0.3
25
112.53513268

29.53163503

3、项目废气污染源源强核算汇总

①废气有组织排放量核算

项目废气有组织排放量核算见下表：

表4-4  大气污染物有组织排放量核算

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/（mg/m3）

核算排放速率/

（kg/h）

核算年排放量/（t/a）

1
DA001
颗粒物

1.0

0.005

0.012

2
DA002
VOCs
11
0.054
0.132
二甲苯

5.5
0.028
0.066
有组织排放总计

有组织排放总计

颗粒物

0.012
VOCs
0.132
二甲苯

0.066
②废气无组织排放量核算见下表：

表4-5 大气污染物无组织排放量核算

序号

产污

环节

污染物

国家或地方污染物排放标准

核算年排放量/（t/a）

标准名称
浓度限值
1

焊接工序
颗粒物
《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）

1.0mg/m3
0.006
2

浸漆、烘干工序

VOCs
《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550 -2026）

6.0mg/m3
0.031
二甲苯
《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550 -2026）

1.0mg/m3
0.015
③项目废气污染源源强核算汇总见下表：

表4-6  大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量/（t/a）

1

颗粒物

0.018

2

VOCs
0.163
3

二甲苯
0.081
④废气非正常工况分析
根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2016）对非正常排放的定义，非正常工况下的污染物排放，包括点火开炉、设备检修、污染物控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。

本项目可能出现的废气非正常情况主要是废气处理设备出现故障。

生产设备启动前，先运行废气收集处理设施，使废气能得到有效收集和处理。生产设备关闭后，废气收集和处理设施继续运转，待工艺中的废气排出之后才关闭。因此，在开工、停工时排出废气污染物均得到有效处理。

⑤废气非正常工况源强核算

本项目设专人管理，过程控制，设备出现故障时，可以做到随时停机检修，对员工上岗前进行培训实行规范化管理，严格岗前岗中岗后维护检查和交接班制度，尽可能杜绝废气非正常排放的发生。

本项目的非正常工况排放情况主要考虑废气处理设施未能及时更换或者损坏造成的非正常排放。本项目主要考虑废气处理措施处理效率下降至20%，但风机正常抽风。非正常排放源强见下表。

表4-7  本项目非正常废气排放情况

污染源名称

排气筒底部中心坐标（°）

排气筒底部海拔高度（m）

排气筒参数

污染物名称

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）

经度

纬度

高度（m）

内径（m）

温度（℃）

流速（m/s）

DA001

112.53513272
29.53212062
30

15

0.3
25℃

19

颗粒物
0.25

50

DA002
112.53513268
29.53163503
30
15
0.3
25℃
19
VOCs

0.09
18
二甲苯

0.045
9
环评要求，在发生废气处理设施故障时，建设单位应立即停止作业，关闭操作间排风系统，工作人员立即离开并保持操作间的封闭，减少非正常排放量，同时对废气处理设施进行抢修，直至达到正常运行后再恢复作业。建设单位需要加强控制系统数据的记录和各类环保设备的正常检修和维护，确保其稳定正常运行，防止非正常排放情况发生。

⑥排气筒高度校核

由于排气筒高度与污染物排放造成的地面浓度及污染影响范围的大小直接相关，因此本环评主要依据废气排放影响预测结果和评价区环境空气质量综合评价结论，分析项目设计的排气筒高度的合理性。

为确保排气筒高度的合理可行，本次评价按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的排放系数法，对排气筒高度进行校核。用下列公式计算出排放系数R，再由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中的表4查出其需达到的有效高度。
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式中：Q—排气筒排放速率，kg/h；

Cm—标准浓度限值，mg/m3；

Ke—地区性经济系数，取值为0.5～1.5，根据当地经济发展现状，本评价取1.0。

表4-8  排放系数R排气筒有效高度的关系

地区序号*
1、2、3、4、5
6
7
功能区分类
一类
二类
三类
一类
二类
三类
一类
二类
三类
排气筒有效高度m
15
3
6
9
2
4
6
1
2
3
20
6
12
18
4
8
12
2
4
6
30
16
32
48
12
24
36
6
12
18
40
29
58
87
21
42
63
11
22
33
50
45
90
135
33
65
97
17
34
51
60
64
128
192
47
94
141
24
48
72
70
88
176
264
64
128
192
33
66
99
80
140
280
420
100
200
300
68
136
204
90
177
354
531
128
256
384
86
172
258
100
218
436
654
158
316
474
106
212
318
*注：湖南省地区序号为5，项目所在地为二类区。
根据校核分析，本项目排气筒能满足标准所需有效高度要求。项目排气筒污染物排放系数R及其应达到的有效烟囱高度见下表：

表4-9  排放系数法校核烟囱结果

废气污染源

污染物

排放速率（kg/h）

几何高度（m）

Cm值（mg/m3）

校核高度

排放系数R

要求最低有效高度(m)

DA001排气筒
颗粒物
0.005
15

120

0.0004

15

DA002排气筒
VOCs

0.054
15

70

0.0004

15
二甲苯

0.028
15

50

0.0008

15
综上，本项目排气筒高度要求满足。
4、废气治理措施可行性分析
本项目有组织废气排放可行性分析：参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）表C.2中下料（各种切割设备）推荐可行技术，对本项目采取的废气污染防治措施与排污许可技术规范中可行技术进行一致性分析，具体分析情况见表4-10。
表4-10  废气污染防治措施与技术规范中可行技术一致性分析表

污染源

污染物

技术规范中可行技术/无组织控制要求

拟建项目污染防治措施

是否可行技术

喷砂工序

颗粒物

有组织/无组织：除尘设施，袋式除尘、湿式除尘；

本项目采用布袋除尘器处理后经15m排气筒排放

是

浸漆、烘干

VOCs、二甲苯

有机废气治理设施，活性炭吸附、吸 附/浓缩+热力燃烧/催化氧化

本项目采用二级活性炭处理后经15m排气筒排放

是

根据上表，依据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），喷砂工序产生的颗粒物采用布袋除尘器处理后经15m排气筒排放，浸漆、烘干工序产生的有机废气采用二级活性炭处理后经15m排气筒排放，均属于上述规范中明确的污染治理可行技术。因此，本项目采取的污染防治措施具备可行性。
布袋除尘器：利用纤维滤袋将含尘气体中的固体颗粒物过滤分离。含尘气流通过滤袋时，粉尘被层层拦截并积聚在滤袋表面，形成一层有助于提升过滤效率的“粉尘层”，而洁净气体则穿过滤袋排出。随着粉尘不断堆积，滤袋阻力增大，设备会通过喷吹高压气体或机械振打等方式，周期性地清除附着的粉尘，使其落入灰斗，从而实现连续、高效的除尘净化。
活性炭吸附工艺：活性炭是一种多孔型的含碳物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能。活性炭表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，当此活性炭表面与气体接触时，就能吸着气体分子，使其富集并保持在活性炭表面。利用活性炭表面的吸附能力，使废气与大表面的活性炭相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。
5、废气达标排放分析
本项目DA001颗粒物排放浓度为1.0mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中污染物浓度限值要求，DA002VOCs排放浓度为5.5mg/m3，二甲苯排放浓度为3.3mg/m3，均可满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550 -2026）表2中污染物浓度限值要求。

6、废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）的规定，结合本项目的特点，项目投产后，企业应定期组织废气监测。若企业不具备监测条件，需委托当地具有监测资质的单位开展废气监测。项目监测计划具体如下表所示。

表4-11  项目废气监测计划
内容

监测点位

污染物指标

监测频次

有组织废气

DA001
颗粒物

1次/半年
DA002
VOCs、二甲苯

1次/半年
无组织废气

厂界

颗粒物、VOCs、二甲苯

1次/年

厂区内

VOCs
1次/年

4.2废水环境影响及治理措施
（1）废水污染源强分析

本项目地面无需冲洗，故无地面冲洗废水产生；项目冷却水、清洗用水循环使用不外排；故营运期外排废水主要为员工生活污水。

运营期厂区定员50人，年工作300天，不设置食堂和宿舍。根据《湖南省用水定额  第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025）表4，公共事业机关单位用水定额为38m3/人·a，本项目生活用水水量为1900m3/a（6.33m3/d）。

本项目生活污水经杨家桥创业园已建成的化粪池预处理后，经园区污水管网进入麻浬泗污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准后，排入华容河。

本项目水污染物排放情况见下表：

表4-12  生活污水产生及排放情况表

废水量

污染物名称

COD

BOD5
SS

NH3-N

TP

6.33m3/d、1900m3/a
产生浓度（mg/L）

350

150

200

25

5

产生量（t/a）

0.665

0.285

0.38

0.05

0.01

排放浓度（mg/L）
50

10

10

5

0.5

排放量（t/a）

0.1

0.02

0.02

0.01

0.001

（2）废水依托污水处理厂可行性分析
麻浬泗污水处理厂位于华容县护城乡蔡兴村，污水处理厂一期工程于2009 年4月开工建设，占地面积13340平方米，建成规模为2万吨/天，可服务城区面积15km2，服务人口约17万人；管线工程于2008年4月开工建设，铺设管网42.613公里，于2009年9月完工，污水厂于2009年10月投入试运行；尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入华容河南支。2018年3月完成二期扩建及提标改造，主体处理工艺为一体化改良型氧化沟，深度处理采用“高效沉淀池+精密过滤器”，消毒工艺采用紫外消毒，尾水排入华容河南支。本项目位于华容县杨家桥工业园内，属于麻浬泗污水处理厂纳污范围，园区已敷设有污水管网并与麻浬泗污水处理厂纳污管网对接。本项目外排废水为生活废水，水质简单，污染物浓度较低，经杨家桥工业园化粪池处理后，符合 麻浬泗污水处理厂进水水质要求。综上所述，本项目产生的废水经预处理后水量、水质均满足污水处理厂的要求，不会对污水处理厂正常运行产生冲击，故项目废水进入麻浬泗污水处理厂处理合理可行。

（3）冷却水、清洗用水循环使用不外排的可靠性分析
清洗用水循环使用的基本条件为：（1）废水量小于或等于用水量；（2）经处理后的废水水质满足生产工艺要求，且不影响产品质量和生产的顺利进行。本项目清洗用水通过相应的处理设施（沉淀）处理后回用于清洗工序，仅需定期补充少量新鲜水，完全满足上述条件。
（4）废水监测计划
表4-13 营运期废水监测计划表

内容

监测点位

检测项目

检测频次

执行标准

废水

杨家桥工业园生活废水总排口

pH 值、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP

每年一次

（GB8978-1996） 表4中三级标准

（5）地表水环境影响评价结论

本项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目生活污水经化粪池处理达标后进入麻浬泗污水处理厂处理后排入华容河南支。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。
4.3噪声

4.3.1噪声源强

本项目的噪声主要来源于各类生产机械设备，包括磨齿机、焊齿机、焊接机、喷砂机、研磨机、抛光机、空压机、风机等，经类比调查，其噪声源的源强为75～85dB(A)，各主要设备噪声源见下表。

表4-14
工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号
声源名称
型号
空间相对位置/m
声源源强
声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

声功率级/dB(A)

1

风机

/

-26.3

24

1.2

90

隔声减振

正常生产

2

风机

/

6.9

-29.5

1.2

90

隔声减振
正常生产



表4-15  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失 / dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	吉美达生产车间
	磨齿机
	90
	隔声减振
	8.2
	4.5
	1.2
	29.4
	35.2
	46.8
	27.5
	71.8
	71.8
	71.8
	71.8
	正常生产
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	45.8
	45.8
	45.8
	45.8
	1

	2
	吉美达生产车间
	焊齿机
	85
	
	9
	-7.4
	1.2
	30.3
	23.3
	45.1
	39.4
	66.8
	66.8
	66.8
	66.8
	
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	40.8
	40.8
	40.8
	40.8
	1

	3
	吉美达生产车间
	焊接机
	70
	
	3.6
	-7.7
	1.2
	35.7
	23.8
	39.7
	39.0
	51.8
	51.8
	51.8
	51.8
	
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	25.8
	25.8
	25.8
	25.8
	1

	4
	吉美达生产车间
	喷砂机
	80
	
	-11.8
	-19.4
	1.2
	52.6
	14.6
	22.2
	48.7
	61.8
	61.9
	61.8
	61.8
	
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	35.8
	35.9
	35.8
	35.8
	1

	5
	吉美达生产车间
	研磨机
	70
	
	12.7
	-5.1
	1.2
	26.3
	25.0
	49.2
	37.6
	51.8
	51.8
	51.8
	51.8
	
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	25.8
	25.8
	25.8
	25.8
	1

	6
	吉美达生产车间
	抛光机
	80
	
	-14.4
	-12.9
	1.2
	54.3
	21.4
	21.0
	41.9
	61.8
	61.8
	61.8
	61.8
	
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	35.8
	35.8
	35.8
	35.8
	1

	7
	吉美达生产车间
	空压机
	85
	
	-17.2
	16.2
	1.2
	52.9
	50.6
	24.4
	12.6
	66.8
	66.8
	66.8
	66.9
	
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	40.8
	40.8
	40.8
	40.9
	1


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	建设单位拟采取以下降噪措施：

1）控制设备噪声

在设备选型时选用先进的低噪声设备，满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。

2）设备减振、隔声、消声器

高噪声设备安装减震底座，风机进出口加装消声器，设计降噪量达15dB(A)左右。

3）加强建筑物隔声措施

高噪声设备均安置在室内，合理布置设备的位置，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭，采取隔声措施，降噪量约5dB(A)左右。

4）强化生产管理

确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。

综上所述，所有设备均安置于车间内，采取上述降噪措施后，设计降噪量达20dB(A)。

4.3.2厂界和声环境敏感目标达标分析
本次声环境影响评价根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式进行预测分析。

（I）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。如下图所示，设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：
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式中：

Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A 声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

[image: image16.png]of




图4-1  室内声源等效为室外声源示意图

①计算某一室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
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式中：


[image: image18.wmf]1

p

L

—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；


[image: image19.wmf]w

L

—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；


[image: image20.wmf]Q

—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
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—房间常数；
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，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；


[image: image23.wmf]r

—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：


[image: image25.wmf]）
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—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
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—室内j声源i倍频带的声压级，dB；


[image: image27.wmf]N

—室内总声源总数。

③计算出靠近室外围护结构处的声压级：
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)

(

)

(

)

6

1

2

+

-

=

i

i

p

i

p

TL

T

L

T

L


式中：


[image: image29.wmf]）

（

T

L

i

p

2

—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；


[image: image30.wmf]）
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—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；


[image: image31.wmf]i

TL

—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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式中：


[image: image33.wmf]w

L

—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；


[image: image34.wmf]）
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—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；


[image: image35.wmf]S

—透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

⑤工业企业噪声计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为
[image: image36.wmf]Ai

L

，在
[image: image37.wmf]T

时间内该声源工作时间为
[image: image38.wmf]i

t

，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为
[image: image39.wmf]Aj

L

，在
[image: image40.wmf]T

时间内该声源工作时间为
[image: image41.wmf]j

t

，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（
[image: image42.wmf]eqg

L

）为：
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式中：


[image: image44.wmf]eqg

L

—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；


[image: image45.wmf]T

—用于计算等效声级的时间，s；


[image: image46.wmf]N

—室外声源个数；


[image: image47.wmf]i

t

—在T时间内i声源工作时间，s；


[image: image48.wmf]M

—等效室外声源个数；


[image: image49.wmf]j

t

—在T时间内j声源工作时间，s。

②预测结果及分析

采用以上公式，预测出该项目厂界噪声贡献值，详见下表。

③预测结果与评价

经过计算，在考虑各项降噪措施效果的情况下，本项目设备噪声在不同距离情况下的影响预测结果及项目厂界噪声影响贡献值预测结果见下表。

表4-16  项目营运期厂界噪声贡献值及达标情况

预测方位
最大值点空间相对位置/m
时段
贡献值（dB(A)）
标准限值（dB(A)）
达标情况
X

Y

Z

东侧

42.1

-16.4

1.2

昼间

29.8

65

达标

南侧

8
-31.7
1.2
昼间

43.4
65

达标

西侧

-32.1

-37.9

1.2

昼间

37.2

65

达标

北侧

-27.1

28.7

1.2

昼间

39.3

65

达标

由预测结果可知，项目建成营运后，厂界东、南、东、西侧昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求项目噪声设备通过采取基础减振、厂房隔声措施后，噪声对外界环境影响较小。 
4.3.3噪声监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），制定本项目噪声监测计划如下表：

表4-17  噪声环境监测计划
类别

监测位置

监测项目

监测频次

执行排放标准

噪声

厂界外东、南、北、西面1m

连续等效A声级

一季一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

4.4固体废物环境影响和保护措施

4.4.1固体废物产生情况及处置情况

本项目产生的固体废物主要为一般性原辅材料废包装袋/桶、不合格产品、废金属颗粒、废布袋、设备检修废机油、废切削液、设备检修含油抹布及职工生活垃圾。

（1）一般工业固废
一般性原辅材料废包装袋/桶：本项目使用的原辅材料种类较多，固体原料一般为袋装，液体原料一般为桶装，原料使用完后将产生大量废包装袋、包装桶。根据原料理化性质和危险特性，将废包装袋、包装桶分为一般废物、危险废物两大类，其中一般废物产生量约2t/a，收集后外售废品回收公司。

不合格产品：根据建设单位提供资料，不合格率约为0.1%，约为0.25t/a，收集后外售废品回收公司。

废金属颗粒：本项目产生的废金属颗粒约为1.187t/a，收集后外售废品回收公司。

废布袋：本项目产生的废布袋为0.1t/a，收集后外售废品回收公司。

（2）危险废物

①设备检修含油抹布

机械设备维护保养过程中将产生少量含油废手套、废抹布、废机油桶，产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号）可知，废机油为危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08，采用专用容器收集在危险废物暂存间暂存后，委托湖南绿尚再生资源有限公司处置。
②设备检修废机油

机械设备维护保养过程中将产生少量废机油，产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号）可知，废机油为危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08，采用专用容器收集在危险废物暂存间暂存后，委托有资质单位处置。

③废切削液

本项目在生产过程中会使用切削液，产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号）可知，废切削液为危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08，采用专用容器收集在危险废物暂存间暂存后，委托有资质单位处置。

④沾染了切削液的金属碎屑

本项目产生的沾染了切削液的金属碎屑（包含水幕除尘渣）约为0.1t/a，采用专用容器收集在危险废物暂存间暂存后，委托有资质单位处置。

⑤废切削液、机油包装桶

本项目废切削液、机油包装桶产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号）可知，废切削液、机油包装桶为危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08，采用专用容器收集在危险废物暂存间暂存后，委托有资质单位处置。

⑥废刀头罩光剂、废稀释剂包装桶

本项目废刀头罩光剂、废稀释剂包装桶产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号）可知，废刀头罩光剂、废稀释剂包装桶为危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，采用专用容器收集在危险废物暂存间暂存后，委托有资质单位处置。

⑦废活性炭

本项目活性炭主要用于对有机废气的吸附处理，项目活性炭对有机废气吸附量约为0.041t/a；活性炭吸附率为0.2~0.3t/t-活性炭，本项目取0.25，则需活性炭0.16t/a，废活性炭产生量为0.2t/a，为危险废物，危废类别HW49，危废代码900-039-49，经危废暂存间暂存后定期交由资质公司进行处理。

（3）生活垃圾

本工程劳动定员50人，年工作300天，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，则项目运营期间生活垃圾产生量为0.025t/d，7.5t/a。

4.4.2固体废物处置利用情况

建设项目固体废物利用处置方式见表4-18。

表4-18  建设项目固体废物利用处置方式一览表

序号

固废名称

属性

类别

代码

年产生量

本次环评要求处置措施

1

一般性原辅材料废包装袋/桶
一般工业固废
/

900-099-S59

2t
收集后外售废品回收公司
2

不合格产品

一般工业固废

/

900-099-S59
0.25t
收集后外售废品回收公司

3

废金属颗粒
一般工业固废
/

900-099-S59
1.187t
收集后外售废品回收公司
4

废布袋

一般工业固废
/

900-099-S59
0.1t
收集后外售废品回收公司
5

设备检修废机油
危险废物

HW08
900-249-08
0.2t

委托有资质单位处置
6
废切削液

危险废物

HW08

900-249-08

0.5t

委托有资质单位处置
7
设备检修含油抹布
危险废物

HW08
900-249-08
0.1t

委托有资质单位处置
8

沾染了切削液的金属碎屑
危险废物

HW49

900-041-49

0.1

委托有资质单位处置
9

废切削液、机油包装桶

危险废物

HW08

900-249-08

0.1

委托有资质单位处置

10

废刀头罩光剂、废稀释剂包装桶

危险废物

HW49

900-041-49

0.1

委托有资质单位处置
11

废活性炭

危险废物

HW49

900-039-49

0.2

委托有资质单位处置
12

生活垃圾

生活垃圾

/

/

3t

交由环卫部门收集处理

环评要求：建设单位危险废物暂存、管理应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）的要求，危险废物应集中分区、分类的堆放在危废暂存间内，装载危险废物的容器必须完好无损、满足强度要求，并粘贴危险废物标签，贮存场按要求采取防风、防渗、防雨、防流失措施。危险废物的外送应按照《固体废物污染环境防治法》第51条规定，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。
4.4.3固废暂存场所（设施）环境影响分析
根据《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号），本项目产生的危险废物有设备检修废机油、废切削液、设备检修含油抹布、沾染了切削液的金属碎屑、废切削液、机油包装桶、废刀头罩光剂、废稀释剂包装桶、废活性炭。本次环评要求企业在二楼车间东设置一间面积为40m2的危废暂存间用于储存本企业产生的危险废物（设置防风防雨防渗措施），定期委托有资质单位进行处置。

按照《建设项目危险废物环境影响

评价指南》的要求，本项目危险废物产生、处置情况见表4-19~4-20。
表4-19  危险废物属性汇总表（单位：t/a）

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

危险特性

防治措施

1

设备检修废机油
HW08
900-249-08
0.2
生产车间

液态
有机物

有机物

T、In

委托有资质单位处置
2

废切削液

HW08

900-249-08

0.5t

生产车间

液态

有机物

有机物

T、In

委托有资质单位处置
3

设备检修含油抹布
HW08
900-249-08
0.1
生产车间

固态

抹布、有机物

有机物

T、In

委托有资质单位处置
4

沾染了切削液的金属碎屑
HW49
900-041-49
0.1
生产车间
固态

有机物
有机物

T、In

委托有资质单位处置
5

废切削液、机油包装桶
HW08

900-249-08

0.1

生产车间

固态
抹布、有机物
有机物

T、In

委托有资质单位处置

6

废刀头罩光剂、废稀释剂包装桶

HW49

900-041-49

0.1

生产车间

固态

有机物
有机物

T、In

委托有资质单位处置
7

废活性炭

HW49

900-039-49

0.2

生产车间

固态

有机物
有机物

T、In

委托有资质单位处置
项目危险废物贮存场所的名称、位置等情况见表4-20。

表4-20  危险废物贮存场所基本情况表

序号

贮存场所名称

危险废物名称

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

1

危废暂存间

设备检修废机油、废切削液、设备检修含油抹布、沾染了切削液的金属碎屑、废切削液、机油包装桶、废刀头罩光剂、废稀释剂包装桶、废活性炭
一楼车间西侧
40m2
分别堆放

5.0t

三个月
4.5地下水、土壤环境影响和保护措施

本项目为新建项目，位于湖南省岳阳市华容县高新技术产业开发区杨家桥工业园H栋，厂区内均进行了地面硬化，本次环评要求浸漆池、化学品库、危废暂存间进行重点防渗。项目营运期生产过程中危险废物为设备检修废机油、废切削液、设备检修含油抹布、沾染了切削液的金属碎屑、废切削液、机油包装桶、废稀释剂包装桶、废活性炭。参照同类项目，本项目不涉及地下水位及地面漫流影响污染源，对土壤可能的影响途径为物料发生泄漏时，对土壤表层产生的污染影响。物料泄漏为小概率事件，环评要求建设单位对危险废物的暂存场所做好防渗、防漏、防雨淋等，避免固废中的有害物质渗入土壤，设置的固废暂存区和危废暂存间要符合相关规范要求，废水或有害物质渗入土壤的可能性极小，对土壤环境影响较小。

4.6环境风险分析

环境风险评价目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价的重点是预测风险事故对环境的影响和场界外人群的伤害，以及风险防范措施可行性。

（1）环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，风险识别包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。
①、物质危险性识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，项目风险识别范围主要包括生产设施风险识别和生产过程涉及的物质风险识别。项目生产设施主要包括生产装置、贮运系统、公用工程系统、生产辅助设施、工业卫生和消防等系统。物质风险识别范围主要包括原材料及辅助材料、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中表1“物质危险性标准”及B.2其他危险物质临界量计算方法，结合项目情况，本项目危险物质在厂区的储存情况见下表。

表4-21  危险物质分布一览表（单位：t）

序号

危险物质

最大存在量（t）

临界量（t）

q/Q

分布情况

1

机油
0.2

2500

0.00008

原料仓库

2
切削液
0.5

2500

0.0002

原料仓库
3
废机油
0.2

50

0.004
危废暂存间

4

废切削液

0.5

50

0.01
危废暂存间

5
专用稀释剂（二甲苯）

0.09

10

0.009

原料仓库
6
丙烯酸清漆（二甲苯）
0.06
10
0.006
合计

0.02928
/

项目Q=0.02928＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1中规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此进行简单分析。

②、生产系统危险性识别、环境风险类型和影响途径
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）、工程生产工艺流程和厂区平面布置功能区划，本项目涉及危险化学物质的单元主要包括原料仓库、危险废物暂存间。
结合项目工艺流程、厂区平面布置和物质危险性识别结果，对本项目生产系统进行风险识别，详见表4-22。
表4-22  生产系统环境风险识别表

序号

风险源

危险物质

环境风险类型

环境影

响途径

可能受影响的

环境敏感目标

1

原料仓库

机油、切削液、刀头罩光剂（二甲苯）、专用稀释剂（二甲苯）

泄漏

垂直下渗

地下水、土壤

2

危险废物暂存库（位于生产车间内独立房间）

废机油
泄漏

垂直下渗

地下水、土壤

3
废切削液
泄漏

垂直下渗

地下水、土壤

（2）环境风险防范措施及应急要求
①、地面进行防腐防渗，并加强管理与维护，杜绝出现跑、冒、滴、漏现象，具体分区防渗图，见附图2。

表4-23  本项目分区防渗表

序号

本项目区域

防渗技术要求

防渗分区

1

原料仓库

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0× 10-7cm/s；或参照GB 18598 执行

重点防渗区

2

危险废物暂存库（位于生产车间内独立房间）

3

生产车间

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0× 10-7cm/s；或参照GB 16889 执行

一般防渗区

②、坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备需作出清晰的警戒标示。

③、厂房建筑物间距符合防火规范；厂区总平面布局符合事故防范要求，根据生产工艺和项目特点配备相应的消防设施和应急救援设施，设置消防通道。

④、对厂区内容易引发重大突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记，对环境危险源、危险区域定期组织进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防。在危险区域应设置必备的应急救援设施、通讯工具等，提高企业事故应急能力。同时应对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高员工事故应变能力。

⑤、做好危险废物管理台账，确保有效跟踪环境风险物质流向。危险废物的转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法（2021年令第23号）》执行，并填写危险废物转移联单。

⑥、原料仓库、危废间设置液态物质存放区围堰、漏液导流沟、托盘，确保泄漏液体不会泄漏至外环境。

（3）制定突发环境事件应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。企业应根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《湖南省突发环境事件应急预案管理办法(修订版)》(湘环发(2025)49号)等，结合公司到的实际情况，编制突发环境事件应急预案，并完成备案。

表4-24 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称
年产300万片硬质合金圆锯片建设项目
建设地点
湖南省岳阳市华容县高新技术产业开发区杨家桥工业园H栋
地理坐标
112°31′47.9708616",29°32′4.5584232"
主要危险物质及分布
机油、切削液、刀头罩光剂、专用稀释剂（二甲苯），分布于原料仓库，废机油、废切削液分布于危险废物暂存间内。
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
机油、切削液、废机油、废切削液、刀头罩光剂（二甲苯）、专用稀释剂（二甲苯）发生泄漏，有害物质进入地表水体、土壤、地下水，从而对环境造成危害。
风险防范措施要求
（1）危险废物储存运输过程中风险防范措施

贮存要求：①危险废物暂存间门口需张贴标注规范的危险废物标识和信息板，屋内张贴《危险废物管理制度》；

②不同的危险废物应有明显的区域划分，液态危险废物需盛装在完好的容器内，并将容器防治在防泄漏托盘内，并在容器粘贴危险废物信息标签；固态危险废物需包装完好无破损，并系挂危险废物信息标签。

③需按危险废物转移联单的要求做好危险废物台账，危险废物暂存间内禁止存放陈危险废物及应急工具以外的其他物品。产生的危险废物应每个月都进行转移处理。危险废物的储存、处置过程中必须严格执行国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及《危险化学品安全管理条例》的有关规定。

泄漏措施：①一旦发生泄漏，首先要疏散无关人员，隔离泄漏污染区，如果是小量的泄漏，且物料不具有危险性，同时能为该工作区的人员所控制时，则由该工作区的人员佩戴使用相应的个人防护用品,参照危险化学品安全技术说明书及标签上的安全信息采取控制措施;如果泄漏易燃品，则必须立即消除泄漏污染区域内的各种火源。

②容器发生泄漏，应根据实际情况，采取措施堵塞和修补裂口，制止进一步泄漏，或转换容器（利用包装空桶闲置储缸）。

③原料仓库以及危废暂存间四周均设置导流槽，将泄漏物质导流入应急池，得以有效的处理，避免危险有毒物质流入外界造成环境污染。

（2）消防及火灾报警系统

①原料仓库内严禁明火。

②厂内配备满足GB 50016规定的消防设施设备（灭火器、消火栓、消防沙等），每年对灭火器材、设施进行检查，如有损坏或压力不足应及时维修更新。检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。在消防器材、设施放置处，安排相应的管理者负责。

③保持消防器材的完整齐备，严禁将消防器材挪做它用，特殊情况必须经相关管理部门的同意
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，危险物质存储量较少远低于其临界量，不构成重大风险源，本项目环境风险评价等级为简单分析，根据建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-218）要求，进行了风险识别、风险分析，提出了风险防 范措施和应急要求。
（4）风险评价结论
通过落实本次评价中提出的风险防范措施和应急要求，可以使项目环境风险发生的概率和影响后果降到最低限度；同时，在日常生产过程中应加强风险管控和优化应急处置措施，可以进一步降低项目的环境风险水平。综上所述，本项目的环境风险处于可接受水平。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	喷砂废气
	颗粒物
	布袋除尘器+15m排气筒（DA001）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	焊接烟尘
	烟尘
	移动式焊接烟尘处理器
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	浸漆、烘干废气
	VOCs、二甲苯
	负压密闭空间+二级活性炭+15m排气筒（DA002）
	《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550 -2026）

	地表水环境
	生活污水
	pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS、动植物油
	隔油池+化粪池
	不外排

	声环境
	生产过程设备
	噪声
	隔声、减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准要求

	固体废物
	本项目产生的固体废物包括生活垃圾、一般固体废物及危险废物。生活垃圾定期交由环卫部门统一清运；危险废物暂存于厂区危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	做好应急预案，尽量减少环境影响。加强设备的维护，确保各类设备的正常运行，配置专门工作人员对环保设施进行管理检修。

	其他环境

管理要求
	建设项目竣工环境保护验收及环保投资

为贯彻落实新修改的《建设项目环境保护管理条例》，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

根据建设项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，提出本项目环保投资内容一览表5-1。本项目环保投资21.5万元，占总投资的0.14%。
表5-1   环保投资内容一览表

序号

污染源

污染防治措施 
环保投资

1

废气

喷砂废气
布袋除尘器+15m排气筒（DA001）
2万元
焊接烟尘
移动式焊接烟尘处理器
0.5万元

浸漆、烘干废气
负压密闭空间+二级活性炭+15m排气筒（DA002）
5万元
2

废水

生活污水

依托园区隔油池+化粪池
/

3

生活垃圾

生活垃圾

集中收集，环卫部门统一处置

/

4

一般工业固废

一般性原辅材料废包装袋/桶、不合格产品、废金属颗粒、废布袋
设置一般固废暂存间

2万元

4

危险废物
废切削液、设备检修废机油、设备检修含油抹布、沾染了切削液的金属碎屑、废切削液、机油包装桶、废刀头罩光剂、废稀释剂包装桶、废活性炭
设置危险废物暂存间
10万元

5

噪声

设备运行噪声

减振

2万元

6

合计
21.5万元

项目环保竣工验收由建设单位自行组织进行验收，企业加强项目环境管理，使项目的环境保护工作落到实处，项目竣工环境保护验收一览表见表5-2。

表5-2   竣工环保验收内容一览表

序号

验收项目
监测位置 
监测项目

验收要求
1

废气

喷砂废气、
DA001

颗粒物

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

浸漆、烘干废气
DA002
VOCs、二甲苯

《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550 -2026）

厂界

颗粒物、VOCs、二甲苯

颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），VOCs、二甲苯执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550 -2026）
厂区内

VOCs

《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550 -2026）
2
生活垃圾

生活垃圾

集中收集，环卫部门统一处置

3

固废

一般性原辅材料废包装袋/桶、

金属粉尘、废布袋、不合格产品

收集后外售废品回收公司
废切削液、设备检修废机油、设备检修含油抹布、沾染了切削液的金属碎屑、废切削液、机油包装桶、废刀头罩光剂、废稀释剂包装桶、废活性炭
设置危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置

4
噪声

设备运行噪声

厂界
等效连续A声级

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

5

风险防范措施

原料区和危废暂存间按规范设计围堰、边沟等，并考虑防腐防渗等特殊处理；

排污许可

根据《排污许可管理办法（试行）》（生态环境部令第7号，2019年08月22日修改）中总则内容，第三条：生态环境部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。第四条：排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。

根据现行的《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。对污染物产生量、排放量或者对环境的影响程度较大的排污单位，实行排污许可重点管理；对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度较小的排污单位，实行排污许可简化管理。对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位，实行排污登记管理。实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息

建设项目应根据《排污许可管理办法（试行）》，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目需填报排污登记表。




六、结论

	本项目建设符合国家和湖南省产业政策要求。本项目实施后产生的废气、废水污染物经相应的环保措施治理后均可实现达标排放，厂界噪声可实现达标排放，固体废物处置去向合理，对危险废物暂存间区域采取重点防渗措施，针对可能的环境风险采取必要的事故防范措施和应急措施，预计不会对环境产生明显不利影响。综上所述，在落实本报告提出的各项环保措施的情况下，本项目的建设具备环境可行性。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.018t/a
	/
	0.018t/a
	/

	
	VOCs
	/
	/
	/
	0.163t/a
	/
	0.163t/a
	/

	
	二甲苯
	/
	/
	/
	0.081t/a
	/
	0.081t/a
	/

	废水
	CODcr
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	/

	一般工业

固体废物
	一般性原辅材料废包装袋/桶
	/
	/
	/
	2t/a
	/
	2t/a
	/

	
	不合格产品
	/
	/
	/
	0.25t/a
	/
	0.25t/a
	/

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	/

	
	废金属颗粒
	/
	/
	/
	1.187t/a
	/
	1.187t/a
	/

	危险废物
	设备检修废机油
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	/

	
	设备检修含油抹布
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	/

	
	废切削液
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	/

	
	沾染了切削液的金属碎屑
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	/

	
	废切削液、机油包装桶
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	/

	
	废刀头罩光剂、废稀释剂包装桶
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	/

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件2：营业执照
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附件3：法人身份证复印件
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附件4：租赁合同
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附件5：发改立项文件
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附件6 项目研判分析结果报告
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附图1  项目地理位置图





浸漆区





一般工业固废暂存间





危废暂存间
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DA001
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DA002





附图2  项目平面布置图





华容县政府





张家门居 民


点，30户





新时代花苑居


民区，500户





治湖村十一组


居民点，300户





华容县长工实验


学校，400人





治湖村居民点2，10户





治湖村居民点1，3户





治湖村三组，10户





护城港北侧居民，20户





附图3  环境保护目标图
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大气评价范围





本项目所在地





附图4  岳阳市环境管控单元图





附图5  本项目所在地土地利用规划图
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