附件5
秸秆收储场所安全生产注意事项
一、消防安全
1.消防设施器材（灭火器、消防水池、消防栓）完好有效；
2.安全疏散通道保持畅通；
3.电气线路敷设规范，有无老化、私拉乱接；
4.动火作业执行审批管理制度；
5.无违规存放易燃易爆物品；
6厂区及周边防火隔离带设置达标；
7.禁火标志醒目规范。
二、储存安全
8.秸秆堆垛间距、高度符合安全标准；
9.防风、防雨、防雷等防护设施完善；
10.定期检测堆垛内部温湿度，防范自燃；
11.建立并严格执行值班巡查制度。
三、作业安全
12.转运、装卸、粉碎、打包等机械设备安全防护装置齐全有效；
13.操作人员经安全培训合格上岗，是否遵守操作规程；
14.作业区域设置安全警示标识。
四、防爆安全
15.秸秆粉碎加工等粉尘场所配置防爆电气设备；
16.通风除尘系统正常运行；
17.粉尘清扫制度落实到位。

附录：
一、堆垛高度安全标准
1.打捆秸秆（规模化收储）：≤8m；
2.散装秸秆（规模化收储）：≤13m；
3.田间/村屯临时堆放：≤4m；
4.饲料化/小型散户堆放：≤2.5/3m。
二、堆垛间距安全标准
1.垛与垛间距
规模化收储：≥5m（通风+防火分隔）；
临时/村屯堆放：≥4–5m。
2.垛组与通道
垛组之间：≥8m（防火通道）；
主消防通道：≥10m（必须畅通）。
3.外部安全距离
与建筑物、围墙、树木：≥10m；
与明火/火花点、变配电站：≥25–50m（GB50016）；
储量＞2万吨堆场：分区存放，区间距≥25m（GB50016）。
三、配套强制要求
1.垛基垫高≥30cm，防雨、防雷、防潮；
2.堆垛呈屋脊形，顶部做排水坡度，覆盖防雨布；
3.定期测温：堆内＞50℃立即翻垛散热，＞60℃紧急拆垛降温；
4.严禁湿料（含水率＞20%）大规模集中堆存。
四、现场监测要求
1.监测频次：日常每日1次；暖冬/干燥/雨雪后每日2次；
2.监测位置：垛中心、1/2高度、底部、边缘（多点测温）；
3.必须建立温湿度巡查台账，异常立即处置。
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