华环评[2019]02号

**关于华容县瑞海建材有限公司年产63万吨机制砂**

**建设项目环境影响报告表的批复**

华容县瑞海建材有限公司：

你单位《关于申请对〈华容县瑞海建材有限公司年产63万吨机制砂建设项目环境影响报告表〉批复的报告》及有关材料已收悉，我局按照建设项目管理有关规定对该项目进行审查，经研究，批复如下：

一、华容县瑞海建材有限公司拟投资300万元，租用华容县章华镇石伏村珠山头华容县昊天化工实业有限公司厂内西南侧空置地块建设年产量63万吨机制砂生产线建设项目，项目主要原材料为外购的鹅卵石、块石，本项目不含采沙工序，仅将外购原料进行破碎筛分，年产机制砂63万吨。项目符合国家产业政策、符合《机制砂石骨料砂工厂设计规范》（GB51186-2016 ）及《湖南省砂石骨料行业规范条件》相关要求，根据江西景瑞祥环保科技有限公司编制的环境影响报告表的结论和专家意见，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治、环境风险防范措施、确保污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局同意项目按照报告表中所列的建设地点、规模、工艺以及环境保护措施实施建设。

二、工程建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、本项目不涉及采砂工序。项目原材料必须有合法来源，并建立公司台账。

1. 加强废水污染防治工作。本项目营运期废水及雨水经收集沉淀后全部回用，不得排入周边农田无生产废水外排，产生的生活污水经化粪池收集处理后用作农肥，不外排。循环沉淀池采取防渗漏、防溢出处理。

3、严格落实大气污染防治措施。生产区、原料、成品堆场均设置四面围挡及顶棚，场地进行硬化；洒水抑尘；湿式作业，生产线设备设置喷淋喷雾装置及废气收集处理措施，全封闭皮带运输；设置洗车台、洒水、车辆降速。通过采取上述措施后，项目粉尘排放确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值要求。

4、加强噪声污染防治工作。控制作业时间，严禁夜间生产。通过项目设备合理布局，选用低噪声的设备，生产区设置顶棚及围挡进行隔声等降噪措施，厂界噪声确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

5、加强项目固体废物管理。沉淀池收集的泥渣经沥干水分后外售用作建材。生活垃圾收集后委托环卫部门统一处置。沉

渣暂存区必须设置围挡及顶棚，地面防渗处置。

6、加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行、各类污染物达标排放，严禁“三废”不经处理直接排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由华容县环境监察大队负责。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至华容县环境监察大队备案。

二〇一九年一月三十一日

抄送：江西景瑞祥环保科技有限公司